Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Utilizar funções de fotografia > Foco automático

## Foco automático

Utilizar Ponto AF Flexível
Pode mudar o método de foco. Utilize o menu quando é difícil obter o foco adequado no modo de foco automático.
AF significa “Auto Focus” (Foco Automático), uma função que ajusta o foco automaticamente.
Aparece no ecrã o quadro do telémetro de AF seleccionado.

1. Regule o Interruptor de Zoom/Foco para AF/ZOOM.

1. Carregue no botão FOCUS.

1. Seleccione o modo desejado no botão de controlo.

| (Multi AF) | Foca automaticamente num motivo em todas as distâncias do quadro do visor. Quando carrega até meio no botão do obturador no modo de fotografia de imagem fixa, é mostrado um quadro verde em torno da área que está focada. Quando a função Detecção de Cara estiver activa, AF opera com prioridade sobre caras.
| (Centro AF) | Foca automaticamente num motivo no centro do quadro do visor. Usando juntamente a função de bloqueio AF, pode compor a imagem da forma que quiser.
| (Ponto Flexível AF) | Permite-lhe deslocar o quadro do telémetro de AF para o ponto desejado no ecrã LCD e focar num motivo extremamente pequeno numa área estreita.

Notas

- Quando utiliza as seguintes funções, o quadro do telémetro de AF é desactivado e aparece numa linha tracejada. Neste caso, a câmara trabalha para focar em motivos no centro do ecrã.

- Funções de zoom sem ser zoom óptico

- Iluminador AF

- Quando o modo de foco estiver regulado para outro sem ser [Multi AF], não pode usar a função Detecção de Cara.

- Se Localizar foco estiver activado, a câmara foca com prioridade no motivo a ser localizado.

### Utilizar Ponto AF Flexível

Isto é útil quando fotografa usando um tripé e o motivo não está no centro da moldura.

1. Carregue no botão de controlo para ajustar a posição do quadro do telémetro de AF (A) onde quiser focar, depois carregue em .

A cor do quadro do telémetro muda de amarelo para branco.
Para repor a definição, carregue novamente em no centro. Pode ajustar a posição aproximada usando o jog dial.
Nota

- Assim que mudar o método de foco, o quadro do telémetro de AF que configurar é apagado.

Tópico Relacionado
Localizar foco
Funções não disponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo