Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Antes de usar > Nomes de partes e lista de ícones visualizados no ecrã > Lista de ícones visualizados no ecrã

## Lista de ícones visualizados no ecrã

Lista de ícones do modo de fotografia
Lista de ícones do modo de visualização
Os ícones são visualizados no ecrã para indicar o estado da câmara.
Pode mudar o visor do ecrã através de (Visualizar Definições) no botão de controlo.

### Lista de ícones do modo de fotografia

Visor | Indicação
| Bateria restante
| Aviso de bateria fraca
| Tamanho da imagem/Tamanho da imagem panorama/Qualidade
9 | N.º de imagens graváveis (Dual Rec)
| Modo Eco
| Modo cancelamento memória
| Selecção de cena
| Modo de fotografia
| Ícone de Reconhecimento de Cena
| Equilíbrio de brancos
| Alteração equilíbrio Branco
| Efeito Fotografia
| Aviso de vibração
| Modo do medidor
| Redução olhos fechados
| Reconhecimento de Cena
| Ícone de sobreposição
| Intervalo de fotografia burst
| Fotografia Bracket
| Definiçoes Bracket
| Modo Cor
| Saturação de Cor
| Contraste
| Nitidez
| Filtro ND (filtro ND interno)
| Redução de ruído
| Indicador de Sensibilidade de Detecção de Sorriso
1.4 | Escala de zoom

Visor | Indicação
| Foco de localização
| Bloqueio AE/AF
ISO400 | Número ISO
| Obturador lento NR
125 | Velocidade do obturador
F3.5 | Valor da abertura
| Filtro ND
| Redução de Ruído de Vento
+2.0EV | Valor de exposição
| Bloqueio AE
| Indicador do quadro do telémetro de AF
| Foco manual
| Barra de foco

Visor | Indicação
| Pasta de gravação
96 | Número de imagens que pode gravar
| Escrita de memória temporária
FOTOGRAFA | Importar imagens fixas
100Min | Tempo de gravação
| Meio de Gravação (cartão de memória, memória interna)
| Visor do modo Eye-Fi
| Indicador de aviso relativo à gravação de imagem fixa
| GRAV. Log GPS (DSC-HX200V apenas)
| Direcção (DSC-HX200V apenas)
| Estado de triangulação GPS (DSC-HX200V apenas)
| Modo de flash
| Nível do Flash
C:32:00 | Visor de auto-diagnóstico
| Iluminador AF
| Redução dos olhos vermelhos
| Efeito de Desfocagem
| Flash a carregar

Visor | Indicação
| Comutador EVF/LCD
| Modo avião (DSC-HX200V apenas)
| Temporizador automático
| Detecção de cara
| Destino (DSC-HX200 apenas)
| Efeito de Pele Suave
| Nível Micref (nível de referência do Microfone)
| Ficheiro de base de dados cheio/erro de ficheiro de base de dados
| Aviso de sobreaquecimento
| Escrever Data
| Quadro do telémetro de AF
| Reticulado do medidor de ponto
| Histograma
GRAV. Espera | Gravação de um filme/Espera de filme
0:12 | Tempo de gravação (m:s)
| Nível

### Lista de ícones do modo de visualização

Visor | Indicação
| Bateria restante
| Aviso de bateria fraca
| Tamanho da imagem/Tamanho da imagem panorama/Qualidade
| Modo de visualização
| Modo Eco
| Definições TransferJet
| Imagens 3D
| Imagens Burst
| Imagem principal no grupo burst
| Protecção
| Ordem de impressão (DPOF)
| Zoom de reprodução

Visor | Indicação
101-0012 | Número pasta-arquivo
2012-1-1 9:30 AM | Data/hora da gravação da imagem de reprodução

Visor | Indicação
| Pasta de reprodução
12/12 | N.º de imagem/N.º de imagens gravadas na variação de data seleccionada, pasta
| Meio de Reprodução (cartão de memória, memória interna)
| Visor do modo Eye-Fi
| Modo de flash
| Modo do medidor
| Equilíbrio de brancos
C:32:00 | Visor de auto-diagnóstico
ISO400 | Número ISO

Visor | Indicação
500 | Velocidade do obturador
+2.0EV | Valor de exposição
| Filtro ND
F3.5 | Valor da abertura
| Ficheiro de base de dados cheio/erro de ficheiro de base de dados
| Aviso de sobreaquecimento
| Reprodução
| Reprodução de velocidade variável
| Barra de reprodução
00:00:12 | Contador
| Comutador EVF/LCD
| Direcção
| Modo avião (DSC-HX200V apenas)
| Informação GPS
35˚37´32˝N 139˚44´31˝E | Visualização de latitude e longitude
| Histograma
| Volume

Voltar ao topo