Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Definir modo de fotografia de imagem fixa > Foto de exposição

## Foto de exposição

Pode fotografar à sua exposição preferida definindo manualmente a velocidade do obturador e valor de abertura.

1. Regule o marcador de modo para (Foto de exposição).

1. Carregue no jog dial para seleccionar a velocidade do obturador, abertura (valor F) ou velocidade ISO.

- Cada vez que carregar no jog dial, o item a ser regulado mudará.

- Para regular o foco manualmente, primeiro seleccione (Ponto Flexível AF) ou (Foco Manual) e depois ajuste o foco.

1. Seleccione a velocidade do obturador e abertura (valor F) usando o jog dial.

Jog dial | Função
| Mover itens
| Definições da velocidade do obturador, abertura (valor F) ou velocidade ISO

1. Carregue no botão do obturador para fotografar a imagem.

Definir a velocidade do obturador e abertura (valor F)
A diferença entre as definições e a exposição correcta avaliada pela câmara aparece no ecrã como um valor EV.
A: Valor da velocidade do obturador
B: Valor da abertura
C: EV

- 0EV é o valor julgado como o mais adequado pela câmara.

- Quando a velocidade do obturador for de um segundo ou inferior, a velocidade do obturador é indicada por [˝], por exemplo, [1˝].

- Quando regular a velocidade do obturador para mais lenta, recomenda-se o uso de um tripé para prevenir os efeitos da vibração.

- Quando a velocidade do obturador fica mais lenta do que uma determinada velocidade, a função obturador lento NR é activada automaticamente para reduzir o ruído da imagem e aparece no ecrã.

- Se seleccionar velocidades de obturador lentas, demora tempo a processar os dados.

Notas

- Não pode seleccionar [Auto] para [ISO] no modo Fotografia de Exposição Manual.

- Se não for obtida exposição adequada através das suas definições, os indicadores de valor de definição no ecrã piscam quando o botão do obturador for carregado até meio. Pode fotografar nesta condição, mas recomenda-se o reajustamento da exposição.

- Se a sensibilidade ISO estiver regulada para 4000 ou mais, não pode usar uma velocidade do obturador inferior a 1/4 segundo. Para usar uma velocidade do obturador inferior a 1/4 segundo, regule a sensibilidade ISO para 3200 ou menos.

Tópico Relacionado
ISO
EV
Foco automático
Foco Manual
Funções não disponíveis em alguns modos GRAV
Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo