Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Utilizar funções de fotografia > EV

## EV

Pode ajustar a exposição manualmente em passos 1/3 EV numa variação de –2,0 EV a +2,0 EV.

1. Carregue no jog dial para seleccionar a definição EV.

1. Rode o jog dial para seleccionar a definição EV desejada.

Ajustar a exposição para melhores imagens
A: Sobre-exposição (demasiada luz)
B: Exposição correcta
C: Sub-exposição (muito pouca luz)

- Quando a imagem fotografada estiver sobre-exposta, ajuste [EV] para o lado menos.

- Quando a imagem fotografada estiver sub-exposta, ajuste [EV] para o lado mais.

Nota

- Se fotografar um motivo em condições de muita ou pouca luz, ou quando utiliza o flash, a regulação de exposição pode não ter efeito.

Tópico Relacionado
Utilizar o jog dial
Funções não disponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo