Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Definir modo de fotografia de imagem fixa > Fotografia de Prioridade da Abertura

## Fotografia de Prioridade da Abertura

Pode ajustar manualmente a quantidade de luz que passa através da lente.

1. Regule o marcador de modo para (Fotografia de Prioridade da Abertura).

1. Carregue no jog dial.

1. Rode o jog dial para seleccionar a abertura (valor F).

- Pode seleccionar uma abertura (valor F) de F 2,8 a F 8,0. (Quando roda a alavanca de zoom (W/T) para o lado T, a abertura mínima (valor F) aumentará).

- A velocidade do obturador é automaticamente ajustada de 1/2000 para 8 segundos.

- Pode regular a definição EV ou ISO com o jog dial.

1. Fotografe com o botão do obturador.

Nota

- Se não for obtida exposição adequada depois de efectuar as definições, os indicadores de valor de definição no ecrã piscam quando o botão do obturador for carregado até meio. Pode fotografar nesta condição, mas recomenda-se que volte a ajustar os valores do flash.

Acerca da prioridade de abertura
Quanto menor a abertura (valor F), mais largo é o orifício que deixa passar a luz. A profundidade do foco diminui e tudo, excepto objectos dentro de um intervalo limitado de distância, ficará desfocado. Isto é bom para retratos, etc.
Quanto maior a abertura (valor F), mais pequeno é o orifício que deixa passar a luz. Ambos objectos relativamente próximos e afastados da lente aparecerão nítidos. Isto é bom para paisagens, etc.
Tópico Relacionado
Funções não disponíveis em alguns modos GRAV
Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo