Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Setarea modului de realizare a fotografiilor > Fotografiere cu exp. manuală

## Fotografiere cu exp. manuală

Puteţi realiza fotografii cu expunerea preferată setând manual timpul de expunere şi deschiderea diafragmei.

1. Fixaţi butonul de selectare a modului la (Fotografiere cu exp. manuală).

1. Apăsaţi butonul rotativ pentru a selecta timpul de expunere, deschiderea diafragmei (valoarea F) sau sensibilitatea ISO.

- La fiecare apăsare a butonului rotativ, elementul de setat se va modifica.

- Pentru a seta manual focalizarea, selectaţi mai întâi (AF punct variabil) sau (Focalizare manuală), după care reglaţi focalizarea.

1. Selectaţi timpul de expunere şi deschiderea diafragmei (valoarea F) cu butonul rotativ.

Buton rotativ | Funcţie
| Mutarea opţiunilor
| Setări timp de expunere, deschidere diafragmă (valoarea F) sau viteză ISO

1. Apăsaţi butonul declanşator pentru a realiza fotografia.

Setarea timpului de expunere şi a deschiderii diafragmei (valoarea F)
Diferenţa dintre setările şi expunerea adecvată, stabilită de aparatul foto, apare ca valoare EV pe ecran.
A: Valoarea timpului de expunere
B: Deschiderea diafragmei
C: EV

- 0EV este valoarea pe care aparatul foto o consideră cea mai potrivită.

- Atunci când timpul de expunere este de o secundă sau mai puţin, este indicat prin [˝], de exemplu, [1˝].

- Dacă setaţi timpul de expunere la o valoare mai mică, se recomandă să utilizaţi un trepied, pentru a împiedica efectul vibraţiei.

- Atunci când timpul de expunere scade sub o anumită valoare, funcţia timp redus cu NR este activată automat, pentru a se reduce interferenţele imaginilor, iar apare pe ecran.

- Dacă alegeţi un timp de expunere redus, procesarea datelor devine mai lentă.

Observaţii

- Opţiunea [Auto] nu poate fi selectată pentru [ISO] în modul Fotografiere cu exp. manuală.

- Dacă setările dvs. nu asigură o expunere corespunzătoare, indicatoarele de setare a valorii de pe ecran se vor aprinde intermitent atunci când butonul declanşator este apăsat pe jumătate. Puteţi realiza fotografii în aceste condiţii, dar se recomandă să reglaţi din nou expunerea.

- Dacă sensibilitatea ISO este setată la 4000 sau la o valoare mai mare, nu puteţi utiliza un timp de expunere mai mic de 1/4 secunde. Pentru a utiliza un timp de expunere mai mic de 1/4 secunde, setaţi valoarea ISO la 3200 sau mai puţin.

Subiect corelat
ISO
EV
Focalizare automată
Focalizare manuală
Funcţiile indisponibile în anumite moduri REC
Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC
Sus