Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Setarea modului de realizare a fotografiilor > Programare auto

## Programare auto

Vă permite să realizaţi fotografii cu expunerea reglată automat (timpul de expunere şi deschiderea diafragmei). De asemenea, puteţi selecta diverse setări folosind meniul.

1. Fixaţi butonul de selectare a modului la (Programare auto).

1. Realizaţi fotografia folosind butonul declanşator.

### Comutarea programului

Puteţi schimba combinaţia dintre deschiderea diafragmei (valoarea F) şi timpul de expunere cu expunerea fixă atunci când bliţul este setat la [Dezactivat].

1. Apăsaţi butonul rotativ.

1. Rotiţi butonul rotativ.

„” de pe ecran se modifică la „ ”, iar modul de fotografiere se modifică la comutarea programului.

1. Rotiţi butonul rotativ pentru a selecta combinaţia de deschidere a diafragmei (valoarea F) şi timp de expunere.

Puteţi defini setarea EV sau ISO cu butonul rotativ.

1. Realizaţi fotografia folosind butonul declanşator.

Pentru a anula comutarea programului, readuceţi butonul rotativ la indicaţia „”.
Observaţii

- Nu puteţi schimba combinaţia dintre deschiderea diafragmei şi timpul de expunere atunci când butonul declanşator este apăsat pe jumătate.

- În funcţie de luminozitatea mediului, comutarea programului poate să nu fie utilizată.

- Fixaţi butonul de selectare a modului la altă indicaţie decât „” sau opriţi aparatul foto pentru a anula setarea realizată.

- Atunci când luminozitatea se modifică, deschiderea diafragmei (valoarea F) şi timpul de expunere se modifică de asemenea, dar gradul de modificare rămâne acelaşi.

- Atunci când setarea modului de bliţ se modifică, comutarea programului este anulată.

Subiect corelat
Utilizarea butonului rotativ
Funcţiile indisponibile în anumite moduri REC
Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC
Sus