Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Utilizarea funcţiilor de fotografiere > EV

## EV

Puteţi regla manual expunerea, în trei trepte a câte 1/3 EV, într-un interval de la –2,0 EV până la +2,0 EV.

1. Apăsaţi butonul rotativ pentru a selecta setarea EV.

1. Rotiţi butonul rotativ pentru a selecta setarea EV dorită.

Reglarea expunerii pentru imagini mai clare
A: Supraexpunere (prea multă lumină)
B: Expunere corectă
C: Subexpunere (prea puţină lumină)

- Atunci când fotografia realizată este supraexpusă, reglaţi [EV] la partea cu minus.

- Atunci când fotografia realizată este subexpusă, reglaţi [EV] la partea cu plus.

Observaţie

- Dacă fotografiaţi un subiect în condiţii foarte luminoase sau foarte întunecate sau dacă folosiţi bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.

Subiect corelat
Utilizarea butonului rotativ
Funcţiile indisponibile în anumite moduri REC
Sus