Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Setarea modului de realizare a fotografiilor > Fotografiere cu deschiderea diafragmei

## Fotografiere cu deschiderea diafragmei

Puteţi regla manual cantitatea de lumină care trece prin obiectiv.

1. Fixaţi butonul de selectare a modului la (Fotografiere cu deschiderea diafragmei).

1. Apăsaţi butonul rotativ.

1. Rotiţi butonul rotativ pentru a selecta deschiderea diafragmei (valoarea F).

- Puteţi selecta o deschidere a diafragmei (valoare F) între F 2,8 şi F 8,0. (Atunci când rotiţi butonul W/T (zoom) către partea T, deschiderea minimă a diafragmei (valoarea F) va creşte.)

- Timpul de expunere este reglat automat de la 1/2000 la 8 secunde.

- Puteţi defini setarea EV sau ISO cu butonul rotativ.

1. Realizaţi fotografia folosind butonul declanşator.

Observaţie

- Dacă setările dvs. nu asigură o expunere corespunzătoare, indicatoarele de setare a valorii de pe ecran se vor aprinde intermitent atunci când butonul declanşator este apăsat pe jumătate. Puteţi fotografia în aceste condiţii, dar recomandarea noastră este să reglaţi din nou valorile bliţului.

Prioritatea deschiderii
Cu cât deschiderea diafragmei (valoarea F) este mai mică, cu atât este mai mare orificiul prin care trece lumina. Distanţa de focalizare scade, iar obiectele care se află la depărtare nu vor fi focalizate. Acest aspect este favorabil portretelor etc.
Cu cât deschiderea diafragmei (valoarea F) este mai mare, cu atât este mai mic orificiul prin care trece lumina. Atât obiectele din apropierea obiectivului, cât şi cele aflate la distanţă de acesta vor fi surprinse cu claritate. Acest aspect este favorabil peisajelor etc.
Subiect corelat
Funcţiile indisponibile în anumite moduri REC
Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC
Sus