Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима фотосъемки > Съемка с приоритетом диафрагмы

## Съемка с приоритетом диафрагмы

Вы можете вручную отрегулировать количество света, проходящего через объектив.

1. Установите диск режимов в положение (Съемка с приоритетом диафрагмы).

1. Нажмите поворотный переключатель.

1. Вращайте поворотный переключатель для выбора диафрагмы (значение F).

- Значение диафрагмы (значение F) можно выбирать в диапазоне от F 2,8 до F 8,0. (При повороте рычажка W/T (увеличение) в сторону T минимальная диафрагма (значение F) увеличится.)

- Скорость затвора регулируется автоматически в диапазоне от 1/2000 до 8 секунд.

- Значение EV или ISO можно установить с помощью поворотного переключателя.

1. Выполните съемку с помощью кнопки затвора.

Примечание

- Если после выполнения настроек не получена надлежащая экспозиция, при нажатии кнопки затвора наполовину вниз индикаторы значений настройки на экране будут мигать. Съемка в этих условиях возможна, однако рекомендуется снова отрегулировать значения, при которых будет срабатывать вспышка.

О приоритете диафрагмы
Чем меньше значение диафрагмы (значение F), тем больше диаметр отверстия, через которое проходит свет. Глубина фокусировки уменьшается, и все будет не в фокусе, кроме предметов в узком диапазоне расстояния. Это полезно при съемке портретов и т.п.
Чем больше значение диафрагмы (значение F), тем меньше диаметр отверстия, через которое проходит свет. При этом объекты как вблизи, так и вдали от объектива будут выглядеть отчетливо. Это полезно при съемке ландшафтов и т.п.
Смежная тема
Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы