Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Фотосъемка > Увеличение (фотосъемка)

## Увеличение (фотосъемка)

Доступное увеличение
Кратность увеличения
Позволяет увеличивать изображение во время съемки с помощью рычажка W/T (увеличение). Функция оптического увеличения фотоаппарата обеспечивает кратность увеличения изображения до 30×.
Оптическое увеличение позволяет увеличивать изображение без ухудшения его исходного качества.
Увеличение можно установить с помощью рычажка W/T (увеличение) или кольца ручной регулировки.
Увеличение с помощью рычажка W/T (увеличение)

1. Установите фотоаппарат в режим съемки.

1. Сдвиньте рычажок W/T (увеличение).

Передвигайте рычажок в сторону T для увеличения или в сторону W для уменьшения.
Увеличение с помощью кольца ручной регулировки

1. Установите переключатель увеличения/фокусировки в положение AF/ZOOM.

1. Поверните кольцо ручной регулировки.

Поворачивайте кольцо ручной регулировки в сторону T для увеличения масштаба изображения и в сторону W для уменьшения.
Примечание

- Вариообъектив блокируется в сторону W для съемки в следующих случаях:

- В режиме [iПанорамный обзор]

- В режиме [Панорамный 3D-обзор]

- В режиме [Многоракурсн. обзор]

### Доступное увеличение

Для повышения степени увеличения можно объединить несколько настроек увеличения. Значок на экране будет изменяться в соответствии с используемым увеличением.

1. Увеличение с исходным качеством изображения

(Получение фотоснимков без ухудшения исходного качества изображения возможно даже в том случае, если масштаб оптического увеличения превышает 30-кратное увеличение.)

1. () [Увел. четк. изобр.]:

Увеличение с близким к исходному качеством изображения [Подробно]

1. () [Цифров увелич]:

Более низкое в сравнении с исходным качество изображения [Подробно]

| Операция | Установки | Полоса увеличения
A | Использование только оптического увеличения | Размер фотоснимка: [18M] [Увел. четк. изобр.]: [Выкл] [Цифров увелич]: [Выкл] |
B | Увеличение изображений без ухудшения качества | Размер фотоснимка: отличное от [18M] [Увел. четк. изобр.]: [Выкл] [Цифров увелич]: [Выкл] |
C | Получение четких изображений с помощью функции [Увел. четк. изобр.] (близкое к исходному качество изображения) | [Увел. четк. изобр.]: [Вкл] [Цифров увелич]: [Выкл] |
D | Масштабирование с максималь-ным диапазоном увеличения | [Увел. четк. изобр.]: [Вкл] [Цифров увелич]: [Вкл] Функция [Увел. четк. изобр.] для некоторых установок может быть недоступна. [Подробно] | Если функция [Увел. четк. изобр.] недоступна

### Кратность увеличения

Поддерживаемые масштабы увеличения зависят от установок или размера изображения. В таблице ниже приведены масштабы увеличения в случае установки функции [Увел. четк. изобр.] и [Цифров увелич] в положение [Вкл].

Размер изображения | Операция | D: Увеличение с максималь- ным масштабом увеличения*1
A: Оптическое увеличение | B: Диапазон увеличения без ухудшения качества (включая 30-кратное оптическое увеличение) | C: Увеличение с использованием [Увел. четк. изобр.] [Вкл]
18M | 30× | 30× | 60× | 120×
10M | 30× | 40× | 80× | 161×
5M | 30× | 56× | 113× | 226×
VGA | 30× | 229× | 459× | 459×*2
16:9(13M) | 30× | 30× | 60× | 120×
16:9(2M) | 30× | 76× | 153× | 306×

*1 Максимальный масштаб увеличения представляет собой общее значение увеличения, которого можно достичь без ухудшения качества (включая 30-кратное оптическое увеличение), путем одновременного использования функций [Увел. четк. изобр.] и [Цифров увелич]. Максимальный масштаб увеличения зависит от установок. Максимальный масштаб увеличения для установки по умолчанию будет таким же, как и в случае установки функции [Увел. четк. изобр.] в положение [Вкл]. [Подробно]
*2 Если параметр [Размер фотосн.] установлен в положение [VGA], функция [Цифров увелич] имеет ограниченное действие; максимальный масштаб увеличения равен 459×.
Примечания

- Установкой по умолчанию для функции [Увел. четк. изобр.] является положение [Вкл].

- Установкой по умолчанию для функции [Цифров увелич] является положение [Выкл]. Установите функцию [Цифров увелич] в положение [Вкл] для увеличения изображений даже с ухудшением качества. [Подробно]

- Установкой по умолчанию для функции [Размер фотосн.] является положение [18M]. Для изменения кратности увеличения измените значение опции [Размер фотосн.]. [Подробно]

- Функции увеличения, за исключением оптического увеличения, недоступны во время съемки в следующих ситуациях:

- В режиме [iПанорамный обзор]

- В режиме [Эффект рисунка]

- В режиме [Расфокусиров. фона]

- Если активирована функция Распознавание улыбки.

- Если параметр [Автоспуск] установлен в положение [Автопортрет одного чел.] или [Автопортрет двух человек].

- При выборе сцены выбран режим (HDR-коррекц. контр. света) или (Усов. съемка спорт. событ.).

- Функция распознавания лиц не работает с функциями увеличения, за исключением оптического увеличения.

В начало страницы