Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима фотосъемки > Съемка с ручной экспозиц.

## Съемка с ручной экспозиц.

Вы можете выполнять съемку с нужной экспозицией, установив вручную скорость затвора и значение диафрагмы.

1. Установите диск режимов в положение (Съемка с ручной экспозиц.).

1. Нажмите поворотный переключатель для выбора скорости затвора, диафрагмы (значение F) или скорости ISO.

- При каждом нажатии поворотного переключателя устанавливаемый параметр будет изменяться.

- Для установки ручной фокусировки сначала выберите установку (Регулир. пятно АФ) или (ручная фокусировка), а затем отрегулируйте фокус.

1. Выберите скорость затвора и диафрагму (значение F) с помощью поворотного переключателя.

Поворотный переключатель | Функция
| Перемещение пунктов
| Установки скорости затвора, диафрагмы (значения F) или скорости ISO

1. Нажмите кнопку затвора для выполнения съемки.

Установка скорости затвора и диафрагмы (величины F)
Разница между настройкой и надлежащей экспозицией, определенной фотоаппаратом, появится на экране в виде значения EV.
A: Значение скорости затвора
B: Величина диафрагмы
C: EV

- 0EV представляет собой значение, определенное фотоаппаратом как наиболее подходящее.

- Если скорость затвора составляет одну секунду или меньше, она отображается при помощи [˝], например [1˝].

- Если Вы устанавливаете более низкую скорость затвора, рекомендуется использовать штатив для предотвращения влияния вибрации.

- Если скорость затвора становится ниже определенного значения, то для уменьшения искажения изображения автоматически активируется функция медленного срабатывания затвора NR, и на экране появляется индикация .

- Если Вы выберете низкую скорость затвора, потребуется время для обработки данных.

Примечания

- В режиме съемки с ручной экспозицией положение [Авто] для опции [ISO] выбрать невозможно.

- Если с помощью выбранных Вами установок не была достигнута надлежащая экспозиция, индикаторы величин параметров установки на экране будут мигать при нажатии кнопки затвора наполовину вниз. В этих условиях Вы можете выполнить съемку, однако рекомендуется отрегулировать экспозицию еще раз.

- Если выбрана чувствительность ISO 4000 или выше, использовать скорость затвора менее 1/4 секунды невозможно. Для использования скорости затвора менее 1/4 секунды, выберите чувствительность ISO 3200 или ниже.

Смежная тема
ISO
EV
Автофокусировка
Ручная фокусировка
Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы