Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Использование функций съемки > Проверка ручной фокусировки

## Проверка ручной фокусировки

В режиме ручной фокусировки при нажатии кнопки FOCUS изображение будет увеличено примерно в 7 раз, что позволяет подтвердить фокусировку.

1. Установите переключатель увеличения/фокусировки в положение MF.

1. Нажмите кнопку FOCUS для увеличения снимка.

При каждом нажатии кнопки FOCUS масштаб увеличения изменяется следующим образом:
Полный кадр Приблиз. ×7 Полный кадр

1. Проверьте и отрегулируйте фокусировку.

1. Нажмите кнопку затвора до упора вниз для выполнения съемки.

Проверка ручной фокусировки сработает после нажатия затвора наполовину.
Примечания

- При проверке ручной фокусировки изменение значений скорости затвора и экспозиции невозможно. Непосредственно перед съемкой снова измеряется освещенность и устанавливается экспозиция.

- Изображение выводится с надлежащей яркостью независимо от определенного значения экспозиции. Коррекция экспозиции не отражается на выводимом изображении, но отражается на записываемом изображении.

- Во время показа увеличенного изображения можно выполнить съемку, нажав на кнопку затвора, однако фотоаппарат запишет полное изображение.

- Использование функций распознавания лиц и распознавания улыбки невозможно.

В начало страницы