Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Использование функций съемки > ISO

## ISO

Регулировка световой чувствительности, когда фотоаппарат установлен в режим Съемка с ручной экспозицией, Авто по программе или [Усов. съемка спорт. событ.] при выборе сцены.
Регулировка чувствительности с помощью кнопки управления в режиме съемки с ручной экспозицией. В режиме видеосъемки параметр [ISO] устанавливается в положение [Авто]. Изменение настроек невозможно.

1. Нажмите поворотный переключатель для выбора чувствительности ISO.

1. Поверните поворотный переключатель для выбора нужного значения.

| (Авто) | Автоматическая установка чувствительности ISO.
| /////// | Размытость изображения при съемке в темных местах или с движущимися объектами можно уменьшить, увеличивая чувствительность ISO (выбором большего значения). Установки ISO выше чем [ISO4000] достигаются с помощью технологии четкого изображения и налагаются при серийной съемке.

Значение ISO в приведенной выше таблице является характерным значением.
Вращение поворотного переключателя позволяет увеличивать или уменьшать чувствительность ISO с интервалами в 1/3 следующим образом:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO12800
Регулировка чувствительности ISO (Рекомендуемая величина экспозиции)
Чувствительность ISO — это скорость для записывающего носителя информации с встроенным светочувствительным датчиком изображения. Даже при одинаковой выдержке изображения будут отличаться в зависимости от чувствительности ISO.
Высокая чувствительность ISO
Запись яркого фотоснимка даже в темном месте при увеличении скорости затвора для уменьшения размытости.
Однако имеется тенденция к увеличению помех на изображении.
Низкая чувствительность ISO
Записывается сглаженное изображение.
Однако при недостаточной экспозиции изображение может стать темнее.
Примечания

- Если чувствительность ISO установлена в положение [ISO4000] или выше, запись изображения займет некоторое время, поскольку фотоаппарат будет выполнять наложение изображения. Вспышка с этими установками не работает.

- Если фотоаппарат установлен в режим съемки с ручной экспозицией, выбрать режим [Авто] невозможно. [ISO 100] является установкой по умолчанию.

- При установке режима серийной съемки или съемки в режиме брекетинга, можно будет выбрать только значения [Авто] от [ISO 100] до [ISO 800]

Смежная тема
Использование поворотного переключателя
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы