Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Перед использованием > Названия частей и список значков, отображаемых на экране > Список значков, отображаемых на экране

## Список значков, отображаемых на экране

Список значков режима съемки
Список значков режима просмотра
Значки отображаются на экране для индикации состояния фотоаппарата.
Экранную индикацию можно изменить с помощью меню (Настройка показа) на кнопке управления.

### Список значков режима съемки

Дисплей | Индикация
| Оставшийся заряд батареи
| Предупреждение о низком заряде батареи
| Размер изображения/Размер панорамного изображения/Качество
9 | Количество доступных для записи изображений (Двойная запись)
| Эко-режим
| Режим вызова из памяти
| Выбор сцены
| Режим съемки
| Значок распознавания сцен
| Баланс белого
| Сдвиг баланса белого
| Эффект рисунка
| Предупреждение о вибрации
| Режим фотометрии
| Минимизация закрытых глаз
| Распознавание сцен
| Значок наложения
| Интервал серийной съемки
| Съемка в режиме брекетинга
| Установка брекетинга
| Цветовой режим
| Насыщенность цвета
| Контрастность
| Резкость
| Нейтральный светофильтр (внутренний нейтральный светофильтр)
| Шумоподавление
| Индикатор чувствительности распознавания улыбки
1.4 | Масштаб увеличения

Дисплей | Индикация
| Следящая фокусировка
| Блокировка АЭ/АФ
ISO400 | Число ISO
| Медленный затвор NR
125 | Скорость затвора
F3.5 | Величина диафрагмы
| Нейтральный светофильтр
| Подавление шума ветра
+2.0EV | Величина экспозиции
| Блокировка АЭ
| Индикатор рамки искателя диапазона АФ
| Фокусировка вручную
| Полоса фокусировки

Дисплей | Индикация
| Папка записи
96 | Количество доступных для записи изображений
| Запись в буфер
ЗАХВАТ | Импорт фотоснимков
100М | Доступное для записи время
| Носитель записи (карта памяти, внутренняя память)
| Индикация режима Eye-Fi
| Предупреждающий индикатор, относящийся к фотосъемке
| ЗАПИСЬ журнала GPS (только DSC-HX200V)
| Направление (только DSC-HX200V)
| Состояние триангуляции GPS (только DSC-HX200V)
| Режим вспышки
| Уровень вспышки
C:32:00 | Индикация самодиагностики
| Подсветка AФ
| Уменьшение эффекта красных глаз
| Эффект расфокусировки
| Зарядка вспышки

Дисплей | Индикация
| Переключатель EVF/LCD
| Режим полета (только DSC-HX200V)
| Таймер самозапуска
| Распознавание лица
| Пункт назначения (только DSC-HX200)
| Эффект мягкой кожи
| Исх. ур. микрофона (базовый уровень микрофона)
| Файл базы изображений заполнен/Ошибка файла базы изображений
| Предупреждение о перегреве
| Дата записи
| Рамка искателя диапазона AФ
| Перекрестие точечной фотометрии
| Гистограмма
ЗАПИСЬ ОЖИДАН | Видеосъемка/Режим ожидания видеосъемки
0:12 | Доступное для записи время (м:с)
| Уровень

### Список значков режима просмотра

Дисплей | Индикация
| Оставшийся заряд батареи
| Предупреждение о низком заряде батареи
| Размер изображения/Размер панорамного изображения/Качество
| Режим просмотра
| Эко-режим
| Установки TransferJet
| 3D-изображения
| Серия изображений
| Основное изображение в серийной группе
| Защита
| Команда печати (DPOF)
| Воспроизведение с увеличением

Дисплей | Индикация
101-0012 | Номер папки-файла
2012-1-1 9:30 AM | Записанная дата/время воспроизводимого изображения

Дисплей | Индикация
| Папка воспроизведения
12/12 | Номер изображения/Количество изображений, записанных в выбранном диапазоне дат, папке
| Носитель для воспроизведения (карта памяти, внутренняя память)
| Индикация режима Eye-Fi
| Режим вспышки
| Режим фотометрии
| Баланс белого
C:32:00 | Индикация самодиагностики
ISO400 | Число ISO

Дисплей | Индикация
500 | Скорость затвора
+2.0EV | Величина экспозиции
| Фильтр нейтральной плотн.
F3.5 | Величина диафрагмы
| Файл базы изображений заполнен/Ошибка файла базы изображений
| Предупреждение о перегреве
| Воспроизведение
| Воспроизведение с переменной скоростью
| Полоса воспроизведения
00:00:12 | Счетчик
| Переключатель EVF/LCD
| Направление
| Режим полета (только DSC-HX200V)
| Информация GPS
35˚37´32˝N 139˚44´31˝E | Отображение широты и долготы
| Гистограмма
| Громкость

В начало страницы