Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Изменение установок > Основные настройки > Eye-Fi

## Eye-Fi

Передача данных изображения с помощью карты Eye-Fi
Установка того, нужно ли использовать функцию передачи карты Eye-Fi (имеется в продаже) во время использования карты Eye-Fi с данным фотоаппаратом.
[Eye-Fi] отображается только в случае, если в фотоаппарат вставлена карта Eye-Fi.

1. MENU (Настройки) (Основные настройки) [Eye-Fi] нужный режим

| Вкл | Использование функции передачи. Значок индикации режима Eye-Fi на экране будет изменяться в зависимости от режима связи карты Eye-Fi. : Карта Eye-Fi находится в режиме ожидания. Нет изображений для отправки. : Карта Eye-Fi находится в режиме ожидания передачи. : Карта Eye-Fi находится в режиме подсоединения. : Карта Eye-Fi передает изображения : Произошла ошибка.
| Выкл | Функция передачи не используется.

Примечания

- По состоянию на ноябрь 2011 г. карты Eye-Fi продаются в США, Канаде, Японии и некоторых странах Европейского союза.

- Для получения дополнительной информации по карте Eye-Fi, обратитесь непосредственно к производителю или продавцу карт Eye-Fi.

- Использование карт Eye-Fi разрешено только в тех странах и регионах, где они были куплены. Вы можете нести ответственность в соответствии с местными ограничениями.

- Карта Eye-Fi оснащена функцией беспроводной локальной сети. Не вставляйте карту Eye-Fi там, где запрещены беспроводные локальные сети, например, на борту самолета. Если вставлена карта Eye-Fi, установите параметр [Режим полета] в положение [Вкл] (только DSC-HX200V) или параметр [Eye-Fi] в положение [Выкл] (только DSC-HX200). При установке функции передачи карты Eye-Fi в положение [Выкл], на экране будет отображена индикация .

### Передача данных изображения с помощью карты Eye-Fi

1. Выполните настройки точки доступа беспроводной локальной сети или настройки направления передачи карты Eye-Fi.

Подробные сведения приведены в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к карте Eye-Fi.

1. После завершения настроек вставьте карту Eye-Fi в фотоаппарат и выполните съемку.

Записанные изображения будут автоматически передаваться по беспроводной локальной сети на ПК и т.п.
Примечания

- Во время передачи данных изображений функция [Эко-режим] будет недоступна.

- В случае отображения значка (ошибка), извлеките и повторно вставьте карту Eye-Fi или выключите питание фотоаппарата и снова включите его. Если значок (ошибка) все еще будет отображаться, карта Eye-Fi может быть неисправна. Для получения подробной информации обратитесь к Eye-Fi, Inc.

- Связь по беспроводной локальной сети может быть прервана другими устройствами связи. В случае неудовлетворительного приема данных переместите фотоаппарат ближе к точке доступа.

- Некоторые карты Eye-Fi имеют режим “Endless Memory Mode”. Данное изделие не поддерживает режим “Endless Memory Mode”. Убедитесь, что на картах Eye-Fi, вставляемых в данное изделие, выключен режим “Endless Memory Mode”. Подробные сведения по установке “Endless Memory Mode” приведены в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к карте Eye-Fi.

В начало страницы