Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Использование функций съемки > Автофокусировка

## Автофокусировка

Использование регулируемого пятна АФ
Вы можете изменить метод фокусировки. Используйте меню, когда трудно получить надлежащий фокус в режиме автоматической фокусировки.
Режим AF устанавливается для функции “Автофокусировка” (AФ), при которой фокусировка регулируется автоматически.
Рамка искателя выбранного диапазона АФ появится на экране.

1. Установите переключатель увеличения/фокусировки в положение AF/ZOOM.

1. Нажмите кнопку FOCUS.

1. Выберите нужный режим на кнопке управления.

| (Мульти АF) | Выполняется автоматическая фокусировка на объект съемки во всем диапазоне рамки искателя. При нажатии в режиме фотосъемки кнопки затвора наполовину, вокруг области фокусировки отобразится зеленая рамка. Если функция распознавания лиц активна, автофокусировка выполняется с приоритетом на лица.
| (Центр АF) | Выполняется автоматическая фокусировка на объект, расположенный в центре рамки искателя. Использование при этом функции блокировки АФ позволяет выполнять нужную компоновку изображения.
| (Регулир. пятно АФ) | Позволяет перемещать рамку искателя диапазона АФ в нужную точку на экране ЖКД и фокусироваться на маленьком объекте в узкой области.

Примечания

- При использовании следующих функций рамка искателя диапазона АФ отключается, а вместо нее появляется пунктирная линия. В этом случае фотоаппарат выполняет фокусировку на объекты, находящиеся в центре экрана.

- Функции увеличения, за исключением оптического увеличения

- Подсветка AФ

- Если режим фокусировки установлен в положение, отличное от [Мульти АF], функция распознавания лиц недоступна.

- Если активирована функция следящей фокусировки, фотоаппарат будет выполнять фокусировку с приоритетом на объекте, за которым выполняется слежение.

### Использование регулируемого пятна АФ

Это полезно при выполнении съемки с помощью штатива, когда объект не находится в центре кадра.

1. Нажмите кнопку управления для регулировки положения рамки искателя диапазона АФ (A), в котором нужно сфокусироваться, а затем нажмите кнопку .

Цвет рамки искателя диапазона изменится с желтого на белый.
Для сброса установки снова нажмите кнопку в центре. Приблизительное местоположение можно отрегулировать с помощью поворотного переключателя.
Примечание

- После изменения способа фокусировки установленная рамка искателя диапазона АФ исчезнет.

Смежная тема
Следящая фокусировка
Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы