Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Používanie funkcií snímania > ISO

## ISO

Upravuje svetelnú citlivosť, keď je fotoaparát nastavený na snímanie s manuálnym nastavením expozície, do režimu Program Auto alebo do režimu [Advanced Sports Shooting] pri výbere scény.
Nastaví sa citlivosť pomocou ovládacieho tlačidla v režime snímania s manuálnym nastavením expozície. V režime videozáznamov je položka [ISO] pevne nastavená na možnosť [Auto]. Tieto nastavenia nie je možné zmeniť.

1. Stlačením otočného ovládača zvoľte citlivosť ISO.

1. Otočením otočného ovládača zvoľte požadovanú hodnotu.

| (Auto) | Nastaví citlivosť ISO automaticky.
| /////// | Rozmazanie záberu pri snímaní v tmavom prostredí alebo pri snímaní pohybujúcich sa objektov môžete znížiť zvýšením citlivosti ISO (zvoľte vyššiu hodnotu). Nastavenie vyšších citlivostí ISO ako [ISO4000] sa dosahuje pomocou technológie Clear Image, pričom pri sekvenčnom snímaní dochádza k prekrývaniu záberov.

Číslo ISO vo vyššie uvedenej tabuľke je reprezentatívna hodnota.
Otočením otočného ovládača sa zvyšuje alebo znižuje citlivosť ISO v prírastkoch po 1/3 nasledovne:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO12800
Úprava citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície)
Citlivosť ISO je rýchlosťou, ktorá vypovedá o záznamovom médiu, ktoré obsahuje obrazový snímač, ktorý zachytáva svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, zábery sa líšia v závislosti od citlivosti ISO.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená svetlý záber aj v tmavom prostredí a zároveň sa obmedzí rozmazanie zvýšením rýchlosti uzávierky.
Zaznamenaný záber však mnohokrát obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená jemnejší záber.
Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavší.
Poznámky

- Keď je citlivosť ISO [ISO4000] alebo vyššia, záznam záberu bude trvať istý čas, pretože fotoaparát prekrýva záber. Blesk nebude pri týchto nastaveniach fungovať.

- Nie je možné zvoliť [Auto], keď je fotoaparát nastavený do režimu snímania s manuálnym nastavením expozície. [ISO 100] je pôvodné nastavenie.

- Keď je režim snímania nastavený na režim sekvenčného snímania alebo na režim snímania s gradáciou expozície, je možné zvoliť len z možností [Auto], [ISO 100] až [ISO 800]

Súvisiaca téma
Používanie otočného ovládača
Položky MENU, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Späť na začiatok