Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Nastavenie režimu snímania statických záberov > Manual Exposure Shooting

## Manual Exposure Shooting

Môžete snímať so svojou obľúbenou expozíciou manuálnym nastavením rýchlosti uzávierky a hodnoty clony.

1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Manual Exposure Shooting).

1. Stlačením otočného ovládača zvoľte rýchlosť uzávierky, clonu (hodnotu F) alebo rýchlosť ISO.

- Po každom stlačení otočného ovládača sa položka, ktorá sa má nastaviť, zmení.

- Ak chcete nastaviť zaostrenie manuálne, najprv zvoľte (Flexible Spot AF) alebo (Manuálne zaostrovanie) a potom nastavte zaostrenie.

1. Rýchlosť uzávierky a clonu (hodnotu F) zvoľte pomocou otočného ovládača.

Otočný ovládač | Funkcia
| Pohyblivé objekty
| Nastavenie rýchlosti uzávierky, clony (hodnoty F) alebo rýchlosti ISO

1. Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber.

Nastavenie rýchlosti uzávierky a clony (hodnoty F)
Rozdiel medzi nastaveniami a správnou expozíciou, ktorú určil fotoaparát, sa na displeji zobrazí ako hodnota EV.
A: Hodnota rýchlosti uzávierky
B: Hodnota clony
C: EV

- 0EV je hodnota, ktorú fotoaparát určil ako najvhodnejšiu.

- Keď je rýchlosť uzávierky jedna sekunda alebo nižšia, indikácia rýchlosti uzávierky bude [˝], napríklad [1˝].

- Pri nastavení nižšej rýchlosti uzávierky sa odporúča použitie statívu, aby sa zamedzilo účinkom vibrácií.

- Pri znížení rýchlosti uzávierky pod určitú hodnotu sa automaticky aktivuje funkcia NR pomalej uzávierky, aby sa potlačil šum záberu, pričom sa na displeji zobrazí .

- Ak zvolíte nízke rýchlosti uzávierky, spracovanie dát bude trvať dlhšie.

Poznámky

- Možnosť [Auto] nie je možné zvoliť pre [ISO] v režime snímania s manuálnym nastavením expozície.

- Ak sa na základe vašich nastavení nezíska správna expozícia, po stlačení tlačidla spúšte do polovice budú na displeji blikať indikátory hodnôt nastavení. Snímanie je možné aj za takýchto podmienok, ale odporúča sa opätovné nastavenie expozície.

- Ak je citlivosť ISO nastavená na 4000 alebo vyššiu hodnotu, nie je možné použiť rýchlosť uzávierky nižšiu ako 1/4 sekundy. Ak chcete použiť rýchlosť uzávierky nižšiu ako 1/4 sekundy, nastavte citlivosť ISO na 3200 alebo nižšiu hodnotu.

Súvisiaca téma
ISO
EV
Automatické zaostrovanie
Manual Focus
Funkcie, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Položky MENU, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Späť na začiatok