Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Nastavenie režimu snímania statických záberov > Aperture Priority Shooting

## Aperture Priority Shooting

Umožňuje manuálne nastaviť množstvo svetla, ktoré prechádza cez objektív.

1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Aperture Priority Shooting).

1. Stlačte otočný ovládač.

1. Otočením otočného ovládača zvoľte clonu (hodnotu F).

- Clonu (hodnotu F) môžete zvoliť z hodnôt od F 2,8 do F 8,0. (Keď otočíte ovládač W/T (zoom) do polohy T, minimálna clona (hodnota F) sa zvýši.)

- Rýchlosť uzávierky sa automaticky nastaví na hodnotu od 1/2000 sekundy do 8 sekúnd.

- Pomocou otočného ovládača je možné vykonať nastavenie EV alebo ISO.

1. Nasnímajte záber stlačením spúšte.

Poznámka

- Ak sa po vykonaní nastavení nezíska správna expozícia, po stlačení tlačidla spúšte do polovice budú na displeji blikať indikátory hodnôt nastavení. Za týchto podmienok je možné snímať, ale odporúčame, aby ste znova nastavili hodnoty blesku.

Informácie o priorite clony
Čím je clona (hodnota F) nižšia, tým širší je otvor, ktorý umožňuje prechod svetla. Hĺbka ostrosti sa zníži a všetko okrem objektov v rámci úzkeho rozsahu vzdialenosti bude rozostrené. Toto nastavenie je vhodné pre snímanie portrétov, atď.
Čím je clona (hodnota F) vyššia, tým menší je otvor, ktorý umožňuje prechod svetla. V tomto prípade sa objekty relatívne blízko aj ďaleko od objektívu zobrazia zaostrené. Toto nastavenie je vhodné pre snímanie krajín, atď.
Súvisiaca téma
Funkcie, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Položky MENU, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Späť na začiatok