Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > EV

## EV

Exponeringen går att justera för hand i steg om 1/3 EV i ett område från –2,0 EV till +2,0 EV.

1. Tryck in inställningsratten för att välja EV-inställningsläget.

1. Vrid på inställningsratten för att välja önskad EV-inställning.

Justering av exponeringen för snyggare bilder
A: Överexponering (för mycket ljus)
B: Korrekt exponering
C: Underexponering (för lite ljus)

- Om den tagna bilden är överexponerad så justera [EV] i riktning mot minus.

- Om den tagna bilden är underexponerad så justera [EV] i riktning mot plus.

Observera

- Vid tagning under extremt ljusa eller mörka förhållanden, eller när blixten används, kan det hända att exponeringsjusteringen inte har någon effekt.

Se även
Hur man använder inställningsratten
Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst