Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > Kontroll av den manuellt inställda skärpan

## Kontroll av den manuellt inställda skärpan

Om man trycker på FOCUS–knappen i läget för manuell inställning av skärpan, förstoras bilden på skärmen 7 gånger så att det går att kontrollera skärpeinställningen.

1. Ställ in zoom/skärpeinställningsomkopplaren på MF.

1. Tryck på FOCUS-knappen för att förstora bilden.

För varje tryckning på FOCUS-knappen ändras zoomförstoringsgraden på följande sätt:
Hela bilden Ca. ×7 Hela bilden

1. Kontrollera skärpan och justera den efter behov.

1. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Den manuella skärpekontrollen frigörs när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Observera

- Slutartiden och exponeringsvärdena går inte att ändra medan den manuella skärpekontrollen används. Precis innan bilden tas mäts ljuset igen och exponeringen ställs in.

- Bilden visas med rätt ljusstyrka oavsett den bedömda exponeringen. Exponeringskompensationen reflekteras inte i bilden som visas, men väl i bilden som lagras.

- När bilden är förstorad på skärmen går det fortfarande att ta bilder genom att trycka på avtryckaren, men kameran lagrar hela bilden.

- Funktionerna för ansiktsavkänning och leendeavkänning går inte att använda.

Tillbaka till överst