Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > Kont. tagning/självutlösare

## Kont. tagning/självutlösare

Automatisk tagning med hjälp av självporträtt-timern
Tagningsläget går att ställa in på enbildstagning, kontinuerlig tagning eller gaffling.

1. Tryck på / (Kont. tagning/självutlösare) på styrknappen.

1. Välj önskat läge med styrknappen.

| (Enkeltagning) | Kameran tar en enda bild utan att använda självutlösaren.
| (Kontinuerlig tagning) | Kameran tar upp till 10 bilder i en följd när man håller avtryckaren nedtryckt.
| (Gaffling) | Kameran tar en serie på 3 bilder med olika inställningar.
| (10 s) | Används för att ställa in självutlösaren på en fördröjning på 10 sekunder. När man trycker ner avtryckaren blinkar självutlösarlampan och det piper ända tills slutaren utlöses. Tryck en gång till på för att avbryta tagningen.
| (2 s) | Används för att ställa in självutlösaren på en fördröjning på 2 sekunder.
| (Självporträtt En person) | Självutlösaren ställs in på självporträtt-timerläget. När kameran har upptäckt det inställda antalet ansikten hörs det ett pip och sedan utlöses slutaren efter 2 sekunder.
| (Självporträtt Två personer)
| (Självutlösare: Kontinuerlig tagn.) | Kameran tar en serie på 10 bilder i en följd 10 sekunder efter det att man trycker på avtryckaren.
| (Självutlösare (gaffling)) | Kameran startar en gafflingsserie 10 sekunder efter det att man trycker på avtryckaren.

Tips för att förhindra suddiga bilder.
Om du flyttar på händerna eller kroppen medan du håller i kameran och trycker på avtryckaren leder det till skakningsoskärpa.
Risken för skakningsoskärpa ökar i svag belysning eller när en lång slutartid används, som t.ex. i (Nattporträttläget) eller (Nattmotivsläget).
Minska risken för skakningsoskärpa genom att använda 2-sekunderssjälvutlösaren och hålla armarna tryckta mot kroppen efter att du har tryckt på avtryckaren .
Observera

- Punkten [Blixt] ställs in på [Av] i läget för kontinuerlig tagning och gafflingsläget.

- När [Kontinuerlig tagning] är inställt ställs skärpan, vitbalansen och exponeringen in för den första bilden och sedan används samma inställningar även för de andra bilderna.

- Burst-tagningen avbryts om batteriströmmen blir för svag, eller om internminnet eller minneskortet blir fullt.

- När bilder lagras i internminnet ställs bildstorleken in på [VGA].

### Automatisk tagning med hjälp av självporträtt-timern

Rikta objektivet mot dig själv så att valt antal ansikten visas på skärpen. Slutaren utlöses automatiskt. Flytta inte kameran efter det att pipet hörs.

- Det går även att ta en bild genom att trycka på avtryckaren under denna manöver.

Se även
Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen
Intervall för Kontin. tagning
Gafflingsinställningar
Tillbaka till överst