Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget för stillbilder > Lista över lägesomkopplarens funktioner

## Lista över lägesomkopplarens funktioner

Ställ in lägesomkopplaren på önskat funktionsläge.

(Intelligent autojustering) | Används för att ta stillbilder med alla inställningar automatiskt inställda.
(Bättre autojustering) | Används för att ta stillbilder med högre kvalitet än i det intelligenta autojusteringsläget.
(Autoprogram) | Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländaren (F-värdet)). Det går även att välja olika inställningar på menyn.
(Tagning med slutartidsprioritet) | Används för att ta bilder med slutartiden inställd för hand.
(Tagning med bländarprioritet) | Används för att ta bilder med bländaren inställd för hand.
(Manuell exponering) | Används för att ta bilder med exponeringen manuellt inställd. (Det går att justera såväl slutartiden som bländaren (F-värdet)).
(Minnesåterhämtning) | Används för att ta bilder med inställningar och värden som du använder ofta och har lagrat i förväg.
(iPanorering) | Används för att ta en panoramabild genom att sammanställa en serie bilder.
(Filmläge) | Används för att göra inställningar för filminspelning.
(3D-tagning) | Används för att ta 3D-bilder genom att sammanställa en serie bilder.
(Scenval) | Används för att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.

Se även
Intelligent autojustering
Bättre autojustering
Autoprogram
Tagning med slutartidsprioritet
Tagning med bländarprioritet
Manuell exponering
Minnesåterhämtning
3D-stillbild
Scenval
Intelligent panorering
Inspelning av filmer
Tillbaka till överst