Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > ISO

## ISO

Används för att ställa in ljuskänsligheten när kameran är inställd på det manuella exponeringsläget, autoprogramläget eller [Avancerad sporttagning] bland scenlägena.
Används för att ställa in ljuskänsligheten med hjälp av styrknappen i läget för tagning med manuell exponering. I filmläget är punkten [ISO] fast inställd på [Auto]. Dessa inställningar går inte att ändra.

1. Tryck in inställningsratten för att välja ISO-känsligheten.

1. Vrid på inställningsratten för att välja önskat värde.

| (Auto) | ISO-känsligheten ställs in automatiskt.
| /////// | Det går att minska risken att bilden blir suddig på mörka ställen eller för motiv som rör sig snabbt genom att öka ISO-känsligheten (ställa in ett högre värde). Högre ISO-inställningar än [ISO4000] åstadkoms med hjälp av klarbildszoomteknik och bursttagning med överlappning.

ISO-värdena i ovanstående tabell är representativa värden.
När man vrider på inställningsratten ökar eller minskar ISO-känsligheten i steg om 1/3 på följande sätt:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO12800
Justering av ISO-känsligheten (rekommenderat exponeringsindex)
ISO-känsligheten är en inställning som påverkar slutartiden för lagringsmedia som använder en ljuskänslig bildsensor. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika med olika ISO-känslighet.
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder på mörka ställen och samtidigt använda en kortare slutartid för att minska risken för skakningsoskärpa.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Om exponeringen är otillräcklig kan det hända att bilden blir mörk.
Observera

- När ISO-känsligheten är inställd på [ISO4000] eller ett ännu högre värde kan det ta en stund att lagra en bild, eftersom kameran skapar bilden med hjälp av överlappning. Blixten går inte att använda med de inställningarna.

- Läget [Auto] går inte att välja när kameran är inställd på det manuella exponeringsläget. [ISO 100] är standardinställningen.

- När tagningsläget är inställt på bursttagning eller gaffling går ISO-känsligheten bara att ställa in på [Auto] eller från [ISO 100] till [ISO 800].

Se även
Hur man använder inställningsratten
MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst