Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget för stillbilder > Manuell exponering

## Manuell exponering

Du kan ta bilder med exponeringen som du själv vill ha den genom att ställa in slutartiden och bländaren för hand.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Manuell exponering).

1. Tryck in inställningsratten för att välja slutartid, bländare eller ISO-värde.

- Varje gång inställningsratten trycks in ändras inställningspunkten.

- Om du vill ställa in skärpan för hand så ställ först in (Flexibel spot-AF) eller (Manuell skärpeinställning), och ställ sedan in skärpan.

1. Ställ in slutartiden och bländaren med hjälp av inställningsratten.

Inställningsratt | Funktion
| Växla mellan inställningspunkterna
| Slutartids-, bländar- och ISO-inställningar

1. Tryck ner avtryckaren för att ta bilden.

Inställning av slutartiden och bländaren (F-värde)
Skillnaden mellan de nuvarande inställningarna och vad kameran bedömer vara rätt exponering visas i form av ett EV-värde.
A: Slutartidsvärde
B: Bländarvärde
C: EV

- 0EV är det värde som kameran bedömer som lämpligast.

- När slutartiden är 1 sekund eller ännu längre markeras den med [˝], t.ex. [1˝].

- När du ställer in en lång slutartid rekommenderar vi att du använder stativ för att undvika skakningsoskärpa.

- När slutartiden blir längre än en viss tid aktiveras automatiskt slutarbrusreduceringsfunktionen för att minska störningarna i bilden, och tänds på skärmen.

- När en lång slutartid används tar det längre tid att bearbeta bildens data.

Observera

- Punkten [ISO] går inte att ställa in på [Auto] i läget för tagning med manuell exponering.

- Om det inte går att få rätt exponering med dina inställningar blinkar inställningsvärdesindikatorerna på skärmen när du trycker ner avtryckaren halvvägs. Det går visserligen att ta bilden i det läget, men vi rekommenderar att du justerar exponeringsinställningarna.

- När ISO-känsligheten är inställd på 4000 eller däröver, går slutartiden inte att ställa in på en längre tid än 1/4 sekund. Om du vill använda en längre slutartid än 1/4 sekund så ställ in ISO-känsligheten på 3200 eller därunder.

Se även
ISO
EV
Autofokus
Manuell skärpeinställning
Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen
MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst