Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > Manuell skärpeinställning

## Manuell skärpeinställning

Skärpan går att ställa in för hand med hjälp av den manuella ringen.

1. Ställ in zoom/skärpeinställningsomkopplaren på MF.

1. Vrid på den manuella ringen.

A: För att ställa in skärpan på bakgrunden
B: För att ställa in skärpan på förgrunden

- Om man trycker på FOCUS–knappen medan man ställer in skärpan förstoras bilden på skärmen 7 gånger för att göra det lättare att ställa in skärpan.

Observera

- Om skärpan ställs in på ett väldigt kort avstånd kan det hända att damm eller fingeravtryck på linsen kommer med i bilden. Torka rent objektivet med en mjuk duk eller liknande.

- Avståndsområdet som det går att ställa in skärpan på varierar med zoomförstoringen.

- Om man byter skärpeinställningsmetod nollställs den manuellt inställda skärpan.

- Avståndsinformationen i läget för manuell skärpeinställning är bara ungefärlig. Om man riktar objektivet uppåt eller nedåt ökar felet.

- När man använder tagningslägen eller inställningar som inte tillåter att skärpan ställs in med hjälp av den manuella ringen, ställs skärpeinställningsläget automatiskt in på (Multi-AF), även om zoom/skärpeinställningsomkopplaren är inställd på MF, och visas på skärmen.

- Under följande förhållanden går skärpan inte att ställa in med hjälp av den manuella ringen:

- När självutlösaren är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer]

- När leendeavkänningsfunktionen är [På]

Se även
Kontroll av den manuellt inställda skärpan
MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst