Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Çekim işlevlerinin kullanımı > Otomatik odaklanma

## Otomatik odaklanma

Esnek Nokta AF Kullanımı
Odaklanma yöntemini değiştirebilirsiniz. Otomatik odaklanma modunda doğru noktaya odaklanma zor oluyorsa menüyü kullanın.
AF, odağı otomatik olarak ayarlayan “Auto Focus” (Otomatik Odaklanma) işlevini temsil eder.
Ekranda seçilmiş olan AF telemetre çerçevesi gözükür.

1. Zum/Odak düğmesini AF/ZOOM seçeneğine ayarlayın.

1. FOCUS düğmesine basın.

1. İstenilen modu seçin kontrol düğmesi üstünde .

| (Çoklu AF) | Telemetre çerçevesi dahilindeki her yerde bir özne üzerine otomatik olarak odaklanır. Hareketsiz görüntü çekme modunda deklanşöre yarıya kadar bastığınız zaman, odaktaki alanın etrafında yeşil bir çerçeve görüntülenir. Yüz Algılama işlevi etkinken, AF öncelik yüzlerde olarak çalışır.
| (AF Ortala) | Telemetre çerçevesinin merkezindeki bir özne üzerine otomatik olarak odaklanır. AF kilitleme işlevini birlikte kullanarak, görüntüyü istediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz.
| (Esnek Nokta AF) | AF telemetre çerçevesini LCD ekranda istenilen noktaya kaydırmanıza ve dar bir alanda son derecede küçük bir özneye odaklanmanıza olanak sağlar.

Notlar

- Aşağıdaki işlevleri kullanırken AF telemetre çerçevesi devreden çıkarılır ve bir kesikli çizgi şeklinde gözükür. Bu durumda, fotoğraf makinesi ekranın merkezindeki öznelere odaklanacak şekilde çalışır.

- Optik zum dışındaki zum işlevleri

- AF Işığı

- Odak [Çoklu AF] dışında bir moda ayarlandığı zaman, Yüz Algılama işlevini kullanamazsınız.

- Odak takibi etkinleştirilirse, fotoğraf makinesi öncelikle takip edilen özneye odaklanır.

### Esnek Nokta AF Kullanımı

Bu, bir üçayak kullanarak ve özne çerçevenin merkezinde olmadan çekim yaptığınız zaman faydalıdır.

1. Kontrol düğmesine basarak AF telemetre çerçevesinin konumunu (A) odaklanmak istediğiniz yere ayarladıktan sonra düğmesine basın.

Telemetre çerçevesinin rengi sarıdan beyaza döner.
Ayarı sıfırlamak için, ortadaki düğmesine tekrar basın. “Jog dial”ı kullanarak kaba konumu ayarlayabilirsiniz.
Not

- Odaklanma yöntemini değiştirdiğinizde, ayarlamış olduğunuz AF telemetre çerçevesi silinir.

İlgili Konu
Odak takibi
Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler
En üste geri dön