Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Fotoğraf çekim modunu ayarlama > Diyafram Öncelikli Çekim

## Diyafram Öncelikli Çekim

Lensten geçen ışık miktarını elle ayarlayabilirsiniz.

1. Mod kadranını (Diyafram Öncelikli Çekim) seçeneğine ayarlayın.

1. “Jog dial”a basın.

1. Diyafram açıklığı (F) değerini seçmek için “jog dial”ı döndürün.

- F 2,8 ila 8,0 arasından bir diyafram açıklığı (F) değeri seçebilirsiniz. (W/T (zum) düğmesine T tarafına döndürdüğünüz zaman, minimum diyafram açıklığı (F değeri) artar.)

- Örtücü hızı otomatik olarak 1/2000 ila 8 saniye arasından ayarlanır.

- “Jog dial” ile EV veya ISO ayarı yapabilirsiniz.

1. Deklanşörle çekim yapın.

Not

- Ayarları yaptıktan sonra doğru pozlama elde edilmezse deklanşöre yarıya kadar basılınca ekrandaki ayar değeri göstergeleri yanıp söner. Bu durumda çekim yapabilirsiniz ama flaş değerlerini yeniden ayarlamanızı tavsiye ederiz.

Diyafram açıklığı önceliği hakkında
Diyafram açıklığı (F) değeri azaldıkça, içinden ışık geçen delik genişler. Odak derinliği azalır ve dar bir mesafe aralığındaki objeler dışındaki her şey odak dışında kalır. Bu durum portreler, vb. için iyidir.
Diyafram açıklığı (F) değeri arttıkça, içinden ışık geçen delik küçülür. Hem lense nispeten yakın hem de lensten uzak objeler keskin gözükür. Bu durum manzaralar, vb. için iyidir.
İlgili Konu
Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön