Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Ayarları değiştirme > Temel Ayarlar > GPS ayarı (sadece DSC-HX200V)

## GPS ayarı (sadece DSC-HX200V)

Nirengi durumunu ve çekim yönünü kontrol etme
Bu fotoğraf makinesinin dahili GPS ve yön sensörü yer ve çekim yönü ile ilgili bilgiyi elde ederek görüntüler üstüne kaydeder.
“PlayMemories Home” yazılımını kullanarak, yer ve çekim yönü bilgileriyle kaydedilmiş fotoğrafları ve videoları bir bilgisayara verebilir ve onları çekim yerlerini gösteren bir haritayla izleme keyfinden yararlanabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “PlayMemories Home Help Guide”.

1. MENU (Ayarlar) (Temel Ayarlar) [GPS ayarı] istenilen mod

| Açık | GPS yön sensörü etkin.
| Kapalı | GPS yön sensörü devre dışı. Yer ve yön bilgilerini kaydetmemek için buna ayarlayın.

Bir GPS sinyali almak için

- Kapalı yerlerde ve yüksek binaların yakınında doğru nirengi oluşturulamaz. Fotoğraf makinenizi açık bir alanda kullanın ve makineyi tekrar açın.

- Birkaç dakika bekledikten sonra bile herhangi bir nirengi simgesi gözükmezse GPS sinyali almanın zor veya imkansız olduğu bir alanda bulunuyor olabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde çekime başlayın veya dışarıdaki açık bir alana çıkın. Bulunduğunuz yerde çekim yaparsanız, yer bilgisi kaydedilmez.

Notlar

- Video çekerken çekim yönü kaydedilmez.

- Uçağın kalkışı ve inişi sırasında, [Uçak modu] ayarını [Açık] seçeneğine ayarlayın.

- GPS özelliğini yerin ve durumun gereklerine uygun olarak kullanın.

- GPS özelliğini ilk kez veya uzun bir aradan sonra tekrar kullandığınız zaman yer bilgilerinin alınması birkaç on saniyeden birkaç dakikaya kadar zaman alabilir. Nirengi oluşturma süresi GPS yardım bilgileri makineye alınarak kısaltılabilir. [Ayrıntılar]

- Bu fotoğraf makinesi tarafından alınan çekim yönü bilgisi manyetik kuzeye (pusula iğnesinin gösterdiği yöne) göredir.

- Fotoğraf makinesi bir manyetik kaynağın veya metalin çok yakınındaysa yön sensöründe bir hata olabilir. Mümkünse fotoğraf makinesini bir manyetik kaynaktan veya metalden uzakta tutun.

- Aşağıdaki durumlarda doğru çekim yönü kaydedilmeyebilir veya görüntülenmeyebilir:

- Bir binanın, bir köprü ayağının, bir çelik köprünün, bir taşıtın, bir çelik kulenin yakınında

- Bir televizyon, hoparlör, buzdolabı, mobil telefon, kulaklık gibi elektrikli cihazların yakınında

- Çelik bir sıra veya çelik bir sandalye, vb’nin yakınında.

- Bu fotoğraf makinesi yukarıya doğru tutulduğu zaman yön bilgisi kararsızlaşabilir.

- GPS uyduları aranırken veya nirengi oluşturulurken GPS sensörünün üzerini parmağınızla kapatmayın. Bu, GPS sensörünün hassasiyetini azaltır ve nirengi oluşturulamayabilir.

### Nirengi durumunu ve çekim yönünü kontrol etme

GPS etkin olduğu zaman, gösterge alınan GPS sinyalinin kuvvetine göre değişir. Nirengi durumu [Konum Bilgisi] kullanılarak da kontrol edilebilir. [Ayrıntılar] Çekim yönünü ekranda gösterilen yön simgesiyle kontrol edebilirsiniz.

Nirengi durumu | GPS göstergeleri | GPS alma durumu
Kapalı | Gösterge yok | [GPS ayarı] [Kapalı] olarak ayarlanmış veya bir hata oluşmuş.
Zor |  | Fotoğraf makineniz bir GPS sinyali bulamıyor, bu nedenle yer bilgisini alamıyor. Fotoğraf makinenizi açık bir alanda kullanın.
Arıyor |  | GPS uydularını arıyor. Nirengi oluşturmaya başlama birkaç dakika alabilir.
Nirengi oluşturuyor |  | Fotoğraf makineniz bir GPS sinyali alıyor ve yer bilgilerini elde edebilir.

İlgili Konu
Konum Bilgisi (sadece DSC-HX200V)
GPS desteği verileri (sadece DSC-HX200V)
Oto. Saat AYARI (sadece DSC-HX200V)
Oto. Bölge AYARI (sadece DSC-HX200V)
GPS (sadece DSC-HX200V)
En üste geri dön