Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Çekim işlevlerinin kullanımı > EV

## EV

Pozlamayı elle –2,0 EV ila +2,0 EV aralığında 1/3 EV adımlarıyla ayarlayabilirsiniz.

1. EV ayarını seçmek için “jog dial”a basın.

1. İstenilen EV ayarını seçmek için “jog dial”ı döndürün.

Görüntülerin daha iyi görünmesi için pozlama ayarlaması
A: Aşırı pozlama (çok fazla ışık)
B: Doğru pozlama
C: Yetersiz pozlama (çok az ışık)

- Görüntü çekimi fazla pozlandığı zaman, [EV] ayarını eksi tarafına yapın.

- Görüntü çekimi az pozlandığı zaman, [EV] ayarını artı tarafına yapın.

Not

- Eğer bir öznenin fotoğrafını aşırı aydınlık veya karanlık bir ortamda çekiyorsanız veya flaşı kullanıyorsanız, pozlama ayarlaması etkili olmayabilir.

İlgili Konu
“Jog dial”ın kullanımı
Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler
En üste geri dön