Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Çekim işlevlerinin kullanımı > ISO

## ISO

Fotoğraf makinesi Sahne Seçiminde Manuel Pozlamayla Çekim, Otomatik Program veya [Gelişmiş Spor Çekimi] seçeneğine ayarlandığında ışık hassasiyetini ayarlar.
Manuel Pozlamayla Çekim Modunda hassasiyeti kontrol düğmesini kullanarak ayarlayın. Film modunda, [ISO] [Otomatik] seçeneğine sabitlenir. Bu ayarları değiştiremezsiniz.

1. ISO hassasiyetini seçmek için “jog dial”a basın.

1. İstediğiniz değeri seçmek için “jog dial”ı döndürün.

| (Otomatik) | ISO hassasiyetini otomatik olarak ayarlar.
| /////// | ISO hassasiyetini arttırarak (daha büyük bir sayı seçin) karanlık yerlerde veya hareketli öznelerde görüntü bulanıklığını azaltabilirsiniz. Net Görüntü (Clear Image) teknolojisi ve üst üste bindirmeli seri çekim kullanılarak [ISO4000]’den daha yüksek ISO ayarları elde edilir.

Yukarıdaki tabloda verilen ISO değeri temsili değerdir.
“Jog dial”ın döndürülmesi ISO hassasiyetini aşağıdaki gibi 1/3’lük adımlarla arttırır veya azaltır:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO12800
ISO Hassasiyetini (Tavsiye Edilen Pozlama İndeksi) Ayarlama
ISO hassasiyeti ışık alan bir görüntü sensörü içeren kayıt ortamı için bir hız derecelendirmesidir. Pozlama aynı olduğunda bile, ISO hassasiyetine bağlı olarak görüntüler farklı olabilir.
Yüksek ISO hassasiyeti
Bulanıklığı gidermek için deklanşör hızını arttırarak, karanlık yerlerde bile parlak bir görüntü kaydeder.
Ancak, bu görüntü gürültülü olma eğilimindedir.
Düşük ISO hassasiyeti
Daha yumuşak bir görüntü kaydeder.
Ancak, pozlama yetersiz olduğu zaman, görüntü daha karanlık çıkabilir.
Notlar

- ISO hassasiyeti [ISO4000] veya daha yüksek olduğu zaman, bir görüntünün kaydedilmesi biraz zaman alabilir çünkü fotoğraf makinesi görüntüleri üst üste bindirir. Bu ayarlarla flaş çalışmaz.

- Fotoğraf makinesi Manuel Pozlamayla Çekim moduna ayarlı olduğu zaman [Otomatik] seçeneğini seçemezsiniz. [ISO 100] varsayılan ayardır.

- Çekim modu seri çekime veya braket çekimine ayarlı olduğu zaman sadece [Otomatik], [ISO 100] ila [ISO 800] arasından seçim yapabilirsiniz.

İlgili Konu
“Jog dial”ın kullanımı
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön