Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Фільтр нейтральної щільності (внутрішній фільтр нейтральної щільності)

## Фільтр нейтральної щільності (внутрішній фільтр нейтральної щільності)

Фільтр нейтральної щільності дає змогу зменшити кількість світла, яке потрапляє у фотоапарат, приблизно на 1/8, збільшити витримку та зменшити тривалість експозиції. Це забезпечує відмінну зйомку таких сцен, як потоки води та водоспади.
Фільтр нейтральної щільності можна використовувати, коли вибрано параметри (Авто згідно з програмою), (Зйомка з пріоритетом витримки затвора), (Зйомка з пріоритетом діафрагми) та (Зйомка з ручн. експоз.).

1. MENU (внутрішній фільтр нейтральної щільності) потрібний режим

| (Авто)* | Залежно від режиму зйомки та рівня яскравості фільтр нейтральної щільності вмикається або вимикається автоматично.
| (Вимк.) | Фільтр нейтральної щільності не використовується.
| (Увімк.) | Фільтр нейтральної щільності використовується завжди.

* Якщо параметр [Авто] недоступний, стандартним є значення [Вимк.].
Нагору