Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Налаштування брекетингу

## Налаштування брекетингу

Можна вибрати тип зйомки, коли для параметра [Налашт. Безпер. Зйомки] встановлено значення [Брекетинг] або [Автоспуск (Брекетинг)]. Режим пакетної зйомки зі зміною експозиції передбачає зйомку 3 зображень поспіль - кожне з іншою величиною експозиції. Це дає змогу вибрати оптимальний знімок.

1. MENU (Налаштування брекетингу) потрібний режим

| (EXP±0.3) | Зйомка 3 зображень зі зміщеною експозицією в такому порядку: стандартне, затемнене та яскраве. Чим більша величина кроку, тим більше зміщення величини експозиції.
| (EXP±0.7)
| (EXP±1.0)
| (Баланс білого) | Зйомка 3 зображень зі зміщеним балансом білого в такому порядку: поточний тон кольору, ближче до синього і ближче до червоного. Якщо встановити для пункту [Баланс білого] інше значення, аніж [Авто], тон кольору зміниться з урахуванням вибраного балансу білого.

Примітка

- Якщо диск перемикання режимів встановлено у положення (Вибір сцени), параметр [Баланс білого] вибрати неможливо.

Пов’язані розділи
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору