Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Режим виміру експозиції

## Режим виміру експозиції

Здійснюється вибір режиму вимірювання, котрий встановлює, яку частину об’єкта слід виміряти для визначення експозиції.

1. MENU (Режим виміру експозиції) потрібний режим

| (Мульти) | Зображення ділиться на багато ділянок і вимірюється кожна з них. Фотоапарат визначає добре збалансовану експозицію (багатоточкове вимірювання).
| (Центр) | Вимірює центр зображення і визначає експозицію, базуючись на яскравості об’єкта, що там знаходиться (вимірювання за центром зображення).
| (Точка) | Встановіть курсор перехрестя точкового вимірювання (A) на об’єкт, щоб виміряти одну частину об’єкта (вимірювання за часткою об’єкта). Ця функція є корисною, коли об’єкт має підсвітку або коли він сильно контрастує із фоном.

Примітка

- Вибрати параметр [Точка] у режимі відеозйомки неможливо.

Пов’язані розділи
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору