Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > EV

## EV

Можна налаштувати експозицію вручну з кроком 1/3 EV у діапазоні від –2,0 EV до +2,0 EV.

1. Натисніть на поворотний перемикач, щоб вибрати налаштування EV.

1. Поверніть поворотний перемикач, щоб вибрати потрібне налаштування EV.

Налаштування експозиції для кращого вигляду зображень
A: Перевитримка (надто багато світла)
B: Правильна експозиція
C: Недовитримка (замало світла)

- Якщо знімок зображення надмірно витримано, відрегулюйте [EV] у бік мінуса.

- Якщо знімок зображення витримано недостатньо, відрегулюйте [EV] у бік плюса.

Примітка

- Якщо зйомка об’єкта здійснюється в умовах надзвичайно яскравого освітлення, повної темряви або якщо використовується спалах, регулювання експозиції може бути неефективним.

Пов’язані розділи
Використання поворотного перемикача
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Нагору