Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > Безперерв. Зйомка/Автоспуск

## Безперерв. Зйомка/Автоспуск

Зйомка автопортрета з автоспуском
Можна вибрати режим одного зображення (одна фотографія), безперервної зйомки або брекетингу.

1. Натисніть на кнопці керування / (Безперерв. Зйомка/Автоспуск).

1. За допомогою кнопки керування виберіть потрібний режим.

| (Покадрова Зйомка) | Зйомка одного зображення без використання автоспуску.
| (Безперервна Зйомка) | У разі натиснення і утримування кнопки спуску здійснюється зйомка до 10 зображень поспіль одним пакетом.
| (Брекетинг) | Здійснюється зйомка серії із трьох зображень із різними налаштуваннями.
| (10 сек.) | Встановлює 10-секундну затримку автоспуску. У разі натиснення кнопки спуску почне блимати індикатор автоспуску і, поки шторка не спрацює, лунатиме звуковий сигнал. Щоб скасувати, знову натисніть кнопку .
| (2 сек.) | Встановлює 2-секундну затримку автоспуску.
| (Автопортрет, одна людина) | Встановлення автоспуску в режим автопортрета. Коли фотоапарат розпізнає встановлену кількість облич, лунає сигнал і через 2 секунди спрацьовує шторка.
| (Автопортрет, дві людини)
| (Автоспуск: Безперерв. Зйомка) | Зйомка 10 зображень поспіль через 10 секунд після натиснення кнопки спуску шторки.
| (Автоспуск (Брекетинг)) | Зйомка в режимі брекетингу через 10 секунд після натиснення кнопки спуску шторки.

Підказки щодо запобігання розмитості
Якщо під час утримування фотоапарата і натиснення кнопки спуску ви поворухнетесь, це спричинить ефект тремтіння фотоапарата.
Ефект тремтіння фотоапарата зазвичай виникає під час зйомки за умов недостатнього освітлення або довгої витримки, як у режимі (Нічний портрет) чи (Нічна Сцена).
Щоб зменшити тремтіння фотоапарата, налаштуйте 2-секундну затримку автоспуску та міцно притисніть до тіла руки після натиснення кнопки затвора.
Примітки

- У режимі безперервної зйомки або брекетингу для параметра [Спалах] встановлюється значення [Вимк.].

- Якщо вибрано параметр [Безперервна Зйомка], параметри [Фокус], [Баланс білого] та [EV] налаштовуються для першого зображення і використовуються для інших зображень.

- Якщо рівень заряду батареї низький або внутрішня пам’ять чи карта пам’яті цілком заповнені, пакетна зйомка припиняється.

- Під час запису до внутрішньої пам’яті буде встановлено розмір зображення [VGA].

### Зйомка автопортрета з автоспуском

Скеруйте об’єктив на себе, щоб вибрана кількість облич відображалася на екрані. Шторка спрацьовує автоматично. Не рухайте фотоапаратом, доки не прозвучить сигнал.

- Також у цей момент можна зробити знімок, натиснувши кнопку спуску.

Пов’язані розділи
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Інтервал Безпер. Зйомки
Налаштування брекетингу
Нагору