Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Встановлення режиму фотозйомки > Зйомка з ручн. експоз.

## Зйомка з ручн. експоз.

Можна знімати зображення із вибраною експозицією, вручну налаштувавши витримку і значення діафрагми.

1. Встановіть диск перемикання режимів у положення (Зйомка з ручн. експоз.).

1. Натисніть на поворотний перемикач, щоб вибрати значення витримки, діафрагми (F) або чутливості ISO.

- Кожне натиснення на поворотний перемикач змінює пункт для встановлення.

- Щоб налаштувати фокус вручну, спочатку виберіть (Центро-зважений автофок.) або (фокусування вручну), а потім налаштуйте його.

1. За допомогою поворотного перемикача виберіть значення витримки та діафрагми (F).

Поворотний перемикач | Функція
| Рухомі елементи
| Налаштування витримки, діафрагми (значення F) або чутливості ISO

1. Натисніть кнопку спуску, щоб зробити знімок.

Налаштування витримки і діафрагми (значення F)
Різниця між налаштуваннями та відповідним значенням експозиції, визначеним фотоапаратом, відображається на екрані як значення EV.
A: Значення витримки
B: Значення діафрагми
C EV

- 0EV – значення, визначене фотоапаратом як найбільш підхоже.

- Якщо витримка становить значенням 1 секунда чи більше позначається як [˝], наприклад, [1˝].

- Якщо витримка довга, рекомендовано використовувати штатив для уникнення ефекту вібрації.

- Коли витримка стає довшою за певне значення, з метою зменшення шумів зображення автоматично вмикається функція довгої витримки зі зменшенням шумів, і на екрані з’являється позначка .

- У разі вибору довгої витримки для обробки даних потрібно більше часу.

Примітки

- Вибрати [Авто] для [ISO] в режимі «Зйомка з ручн. експоз.» неможливо.

- Якщо за вибраних налаштувань не вдається отримати належну експозицію, коли кнопку спуску натиснути до половини, індикатори налаштувань на екрані миготітимуть. За таких умов зйомку можна виконувати, але рекомендовано змінити експозицію.

- Якщо для чутливості ISO вибрано значення 4000 чи більше, встановити витримку, довшу за 1/4 секунди, неможливо. Щоб встановити витримку, довшу за 1/4 секунди, встановіть для чутливості ISO значення 3200 чи менше.

Пов’язані розділи
ISO
EV
Автофокус
Ручний фокус
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору