Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Встановлення режиму фотозйомки > Зйомка з пріоритетом діафрагми

## Зйомка з пріоритетом діафрагми

Можна вручну налаштувати кількість світла, що проходить крізь об’єктив.

1. Встановіть диск перемикання режимів у положення (Зйомка з пріоритетом діафрагми).

1. Натисніть на поворотний перемикач.

1. Поверніть поворотний перемикач, щоб вибрати значення діафрагми (F).

- Можна вибрати діафрагму (значення F) в діапазоні від F 2,8 до F 8,0 (Якщо важіль W/T (масштабування) повернути в сторону T, мінімальне значення діафрагми (значення F) збільшиться.)

- Значення витримки встановлюється автоматично в діапазоні від 1/2000 до 8 секунд.

- За допомогою поворотного перемикача можна встановити значення EV або чутливості ISO.

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

Примітка

- Якщо за встановлених налаштувань не вдається отримати належну експозицію, коли кнопку спуску шторки натиснути до половини, індикатори налаштувань на екрані миготітимуть. За таких умов зйомку можна виконувати, але рекомендується повторно налаштувати значення, які миготять.

Про пріоритет діафрагми
Що менше значення діафрагми (F), то більший отвір, крізь який проходить світло. Область фокусування зменшується і все, за винятком об’єктів на незначній відстані, буде поза нею. Таке налаштування підходить для портретів тощо.
Що більше значення діафрагми (F), то менший отвір, крізь який проходить світло. Як відносно близькі, так і віддалені від об’єктива об’єкти, будуть чіткими. Таке налаштування підходить для пейзажів тощо.
Пов’язані розділи
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору