Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження/Про фотоапарат > Про цей фотоапарат > Функція GPS (лише для DSC-HX200V)

## Функція GPS (лише для DSC-HX200V)

Про функцію GPS

- Оскільки розміщення супутників GPS постійно змінюється, визначення місця знаходження може тривати довше, або приймач може взагалі не визначити місцезнаходження залежно від регіону та часу використання фотоапарата.

- «GPS» - це система визначення географічного розташування за допомогою тріангуляції радіосигналів зі супутників GPS. Не використовуйте фотоапарат у місцях, де блокуються або відбиваються радіосигнали, наприклад у затінених місцях, оточених будівлями, деревами тощо. Використовуйте фотоапарат на відкритому просторі.

- Дані місця знаходження можуть не записатись у тих місцях чи за таких умов, де радіосигнали зі супутників GPS не досягають сенсора фотоапарата. Наприклад:

- у тунелях, приміщеннях, в затінку будівель;

- між високими будівлями або на вузьких вулицях, оточених будівлями;

- в підземних приміщеннях, між густими деревами, під естакадним мостом або біля джерела магнітного поля, наприклад поблизу кабелів напруги;

- біля пристроїв, які виробляють радіосигнали в такому самому діапазоні частот, що і фотоапарат: поблизу мобільних телефонів 1,5 ГГц тощо.

Про помилки тріангуляції

- Якщо ви перейдете на інше місце одразу після увімкнення фотоапарата, для початку тріангуляції потрібно буде більше часу, аніж, коли ви стоїте на місці.

- Помилка, яка виникає через розміщення супутників GPS
  Фотоапарат автоматично визначає ваше місцезнаходження, якщо він отримує радіосигнали з 3 або більше супутників GPS. Похибка тріангуляції, яка допускається системою GPS, становить 30 м. Похибка тріангуляції може бути більшою залежно від навколишніх умов. В такому випадку ваше справжнє місцезнаходження може не відповідати тому, що позначено на карті на основі даних GPS. На даний момент супутники GPS контролює Міністерство оборони Сполучених Штатів, і рівень точності даних може бути змінено навмисно.

- Помилка під час процесу тріангуляції
  Фотоапарат періодично отримує дані про місцезнаходження. Між моментом отримання даних про місцезнаходження та записуванням даних про місцезнаходження на зображення є невелика різниця в часі, тому справжнє місцезнаходження може точно не відповідати місцю розташування, позначеному на карті на основі даних системи GPS.

Про обмеження користування системою GPS у літаку

- Під час злету та приземлення літака встановлюйте для параметра [Режим польоту] значення [Увімк.]. (Лише DSC-HX200V).

- Якщо записувати інформацію про місцезнаходження і напрямок зйомки не потрібно, виберіть для параметра [Налашт. GPS] значення [Вимк.].

Про інші обмеження

- Використовуйте функцію GPS згідно з правилами розташування, у якому ви перебуваєте, чи відповідно до ситуації.

Про систему географічних координат

- Використовується система географічних координат «WGS-84».

Нагору