Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > ISO

## ISO

Налаштування світлової чутливості, коли вибрано параметр «Зйомка з ручн. експоз.», «Авто згідно з програмою» або [Розшир. зйом. спорт. подій] в режимі вибору сцени.
Налаштування чутливості за допомогою кнопки керування в режимі «Зйомка з ручн. експоз.». У режимі відеозйомки для параметра [ISO] встановлено значення [Авто]. Змінити налаштування неможливо.

1. Натисніть на поворотний перемикач, щоб вибрати значення чутливості ISO.

1. Поверніть поворотний перемикач, щоб вибрати потрібне значення.

| (Авто) | Здійснюється автоматичне налаштування чутливості ISO.
| /////// | Під час зйомки об’єкта, що рухається, або у темряві ефект розмитості можна зменшити завдяки збільшенню чутливості ISO (встановіть більше значення). Більші значення чутливості ISO, ніж [ISO4000], доступні завдяки технології чіткого зображення та режиму пакетної зйомки з накладанням зображення.

Значення чутливості ISO в таблиці вище є типовими.
У разі повертання поворотного перемикача значення чутливості ISO збільшується або зменшується із кроком 1/3 так, як подано далі:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO12800
Регулювання чутливості ISO (рекомендований показник експозиції)
Чутливість ISO – це швидкість записуючого пристрою з датчиком зображення, який поглинає світло. Навіть якщо значення експозиції те саме, зображення різняться залежно від чутливості ISO.
Висока чутливість ISO
Завдяки застосуванню короткої витримки для зменшення ефекту розмитості виконується запис яскравого зображення навіть під час зйомки у темряві.
Однак зображення у такому випадку може містити шуми.
Низька чутливість ISO
Виконується запис чіткішого зображення.
Однак, якщо експозиція є недостатньою, зображення може вийти дещо темним.
Примітки

- Якщо значення чутливості ISO [ISO4000] чи більше, для збереження зображення потрібно трохи часу, оскільки фотоапарат накладає зображення. Із такими налаштуваннями спалах не працює.

- Вибрати значення [Авто] в режимі «Зйомка з ручн. експоз.» неможливо. [ISO 100] – налаштування за замовчуванням.

- Якщо вибрано режим пакетної зйомки або брекетингу, можна вибрати лише значення [Авто] та [ISO 100]-[ISO 800].

Пов’язані розділи
Використання поворотного перемикача
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору