Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Před použitím > Názvy částí a seznam ikon zobrazených na displeji > Seznam ikon zobrazených na displeji

## Seznam ikon zobrazených na displeji

Seznam ikon režimu snímání
Seznam ikon režimu prohlížení
Na displeji se zobrazují ikony, které dokumentují stav fotoaparátu.
Zobrazení na displeji můžete změnit pomocí (Nastavení displeje) na ovládacím kolečku.

### Seznam ikon režimu snímání

Displej | Indikace
| Zbývající kapacita akumulátoru
| Varování před nízkou kapacitou akumulátoru
| Velikost snímku/velikost panoramatického snímku/kvalita
9 | Počet nahratelných snímků (Dual Rec)
| Ekologický režim
| Režim obnovení paměti
| Volba scény
| Režim snímání
| Ikona rozpoznání scény
| Vyvážení bílé
| Posun vyvážení bílé
| Režim měření
| Obrazový efekt
| Varování před vibracemi
| Redukce zavřených očí
| Rozpoznání scény
| Ikona prokládání
| Interval snímání série
| Snímání řady
| Nastavení řady
| Barevný režim
| Sytost barev
| Kontrast
| Ostrost
| Indikátor citlivosti detekce úsměvu
1.4 | Měřítko transfokace

Displej | Indikace
| Zaměřené ostření
| Zámek AE/AF
| Napůl ruční
| Ruční zaostření
| Lišta ručního ostření
| Úroveň
ISO400 | Číslo ISO
| Pomalá závěrka NR
125 | Rychlost závěrky
F3.2 | Hodnota clony
| Redukce zvuku větru
+2.0EV | Hodnota expozice
| Indikátor rámečku AF

Displej | Indikace
| Nahrávací složka
96 | Počet snímků, které lze nahrát
| Zapisování do vyrovnávací paměti
ZACHYTIT | Importování fotografií
100Min | Doba nahrávání
| Záznamové médium (paměťová karta, vnitřní paměť)
| Zobrazení režimu Eye-Fi
| Nahrávání protokolu GPS (pouze DSC-HX20V/HX30V)
| Směr (pouze DSC-HX20V/HX30V)
| Varovný indikátor vztahující se k nahrávání fotografií
| Stav triangulace GPS (pouze DSC-HX20V/HX30V)
| Režim blesku
C:32:00 | Zobrazení vnitřní diagnostiky
| Iluminátor AF
| Redukce červených očí
| Efekt rozostření
| Nabíjení blesku

Displej | Indikace
| Samospoušť
| Režim letadlo
| Detekce obličejů
| Cíl cesty (pouze DSC-HX30)
| Efekt hladké pleti
| Referenční úroveň mikrofonu
| Plný soubor databáze/chyba souboru databáze
| Varování před přehřátím
| Zapsat datum
| Rámeček AF
| Nitkový kříž jednobodového měření
| Histogram
NAHRÁV. Pohotov. | Zaznamenávání videa/pohotovostní režim videa
0:12 | Doba nahrávání (m:s)

### Seznam ikon režimu prohlížení

Displej | Indikace
| Zbývající kapacita akumulátoru
| Varování před nízkou kapacitou akumulátoru
| Velikost snímku/velikost panoramatického snímku/kvalita
| Režim prohlížení
| Ekologický režim
| Nastavení TransferJet
| Snímky 3D
| Snímky série
| Hlavní snímek ve skupině série
| Chránit
| Tisk (DPOF)
| Transfokace při přehrávání

Displej | Indikace
101-0012 | Číslo složky-souboru
2012-1-1 9:30 AM | Datum/čas pořízení přehrávaného snímku

Displej | Indikace
| Složka přehrávání
12/12 | Číslo snímku/Počet snímků nahraných ve zvoleném období, složce
| Přehrávací médium (paměťová karta, vnitřní paměť)
| Zobrazení režimu Eye-Fi
| Režim blesku
| Režim měření
| Vyvážení bílé
C:32:00 | Zobrazení vnitřní diagnostiky
ISO400 | Číslo ISO

Displej | Indikace
500 | Rychlost závěrky
+2.0EV | Hodnota expozice
F3.2 | Hodnota clony
| Směr
| Režim letadlo
| Informace GPS
| Zobrazení zeměpisné šířky a délky
| Plný soubor databáze/chyba souboru databáze
| Varování před přehřátím
| Přehrávání
| Přehrávání proměnlivou rychlostí
| Lišta přehrávání
00:00:12 | Počítadlo
| Histogram
| Hlasitost

Zpět nahoru