Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Položky MENU (snímání) > Informace o pozici (pouze DSC-HX20V/HX30V)

## Informace o pozici (pouze DSC-HX20V/HX30V)

Lze zkontrolovat stav triangulace GPS. Při zobrazení informací o poloze nastavte fotoaparát na triangulaci.

1. MENU (Informace o pozici) na ovládacím kolečku

Informace o poloze se zobrazí na fotoaparátu.
Indikátory GPS
Při aktivaci GPS se indikátor (A) mění podle síly příjmu signálu GPS.

Indikátory GPS | Stav triangulace | Stav příjmu GPS
Žádný indikátor | Vypnuto | [Nastavení GPS] je nastaveno na [Vyp.] nebo došlo k chybě.
| Obtížné | Fotoaparát nemůže najít signál GPS, proto nemůže získat informace o poloze. Použijte fotoaparát na otevřeném prostranství.
| Vyhledává | Vyhledává družice GPS. Může trvat několik minut, než začne triangulace.
| Probíhá triangulace | Fotoaparát přijímá signál GPS a může získat informace o poloze. Při triangulaci se zobrazí zeměpisná šířka a délka (B).

Satelitní a triangulační indikátory
Polohu družice lze ověřit při zobrazení informací o poloze (C). Stav příjmu informací z družice se zobrazí na indikátoru triangulace (D). Když je triangulace úspěšně dokončena, indikátor triangulace zezelená.
Poznámky

- I když fotoaparát získá informace z družic, triangulace může chvíli trvat, nebo se nemusí podařit. Záleží na času nebo místě.

- Při hledání družic GPS nebo při triangulaci nezakrývejte čidlo GPS. Snížila by se tím citlivost čidla GPS a triangulace by se nemusela podařit.

Příbuzné téma
Nastavení GPS (pouze DSC-HX20V/HX30V)
GPS (pouze DSC-HX20V/HX30V)
Zpět nahoru