Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Změna nastavení > Síťová nastavení > Nast. přístup. bodu (pouze DSC-HX30/HX30V)

## Nast. přístup. bodu (pouze DSC-HX30/HX30V)

Jak používat klávesnici
Další položky nastavení
Přístupový bod můžete zaregistrovat ručně.
Před spuštěním procesu zkontrolujte název SSID přístupového bodu, bezpečnostní systém a heslo. Některá zařízení mají heslo přednastaveno. Podrobnosti viz návod k použití přístupového bodu.

1. MENU (Nastavení) (Síťová nastavení) [Nast. přístup. bodu]

1. Vyberte si přístupový bod, který chcete registrovat.

Když se požadovaný přístupový bod zobrazí na displeji:
Vyberte požadovaný přístupový bod.
Když se požadovaný přístupový bod nezobrazí na displeji:
Vyberte [Ruční nastav.] a nastavte přístupový bod.
* U způsobu zadávání se řiďte pokyny v části „Jak používat klávesnici“.

- Pokud si vyberete [Ruční regist.], zadejte název SSID přístupového bodu vyberte bezpečnostní systém.

1. Zadejte heslo [OK]

- Přístupové body, které nezobrazí , nevyžadují zadání hesla.

1. Vyberte [Registrovat] a pak stiskněte .

### Jak používat klávesnici

Když je třeba ručně zadat znaky, zobrazí se na displeji klávesnice.
Vyberte požadované tlačítko pomocí /// na ovládacím kolečku a pak stisknutím zadejte znak.

| Názvy obrazovek | Funkce
(1) | Rámeček pro vstup | Zobrazí se znaky, které jste zadali. Pokud zadáte více znaků, než je stanovený počet, zobrazí se na displeji .
(2) | Přepnutí typu znaku | Při každém stisku na ovládacím kolečku se přepnou typy znaků mezi písmeny abecedy, číslicemi a symboly.
(3) | Klávesnice | Při každém stisku na ovládacím kolečku se zobrazí znak, který zadáte. Například: Chcete-li zadat „abd“ Zvolte si klávesu pro „abc“ a jednou stiskněte k zobrazení „a“ vyberte „“ k přesunu kurzoru (5) a stiskněte vyberte klávesu pro „abc“ a dvakrát stiskněte k zobrazení „b“ vyberte klávesu pro „def“ a jednou stiskněte k zobrazení „d“
(4) | Potvrdit | Potvrdí zadání.
(5) | Pohyb kurzoru | Přesune kurzor v rámečku pro vstup doprava nebo doleva.
(6) | Vymazat | Vymaže znak před kurzorem.
(7) |  | Přepne další znak na velké nebo malé písmeno.
(8) | Mezera | Zadá mezeru.

- Chcete-li v průběhu zrušit zadávání znaků, vyberte [Zrušit].

### Další položky nastavení

Podle stavu nebo způsobu zadávání přístupového bodu budete třeba chtít zadat více položek.

Názvy obrazovek | Funkce
WPS PIN | Zobrazí adresu IP, kterou jste zadali do připojeného zařízení.
Nastavení IP adresy | Vybere [Automatické] nebo [Ruční nastav.].
IP adresa | Když zadáváte adresu IP ručně, zadejte danou adresu.
Maska podsítě/Výchozí brána | Když nastavujete [Nastavení IP adresy] na [Ruční nastav.], zadejte IP adresu patřící k vašemu síťovému prostředí.
Prioritní připojení | Vybere [Zap.] nebo [Vyp.] pro [Prioritní připojení].

Poznámka

- Chcete-li dát registrovanému přístupovému bodu prioritu, nastavte [Prioritní připojení] na [Zap.].

Příbuzné téma
Stisk WPS (pouze DSC-HX30/HX30V)
Zpět nahoru