Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > Nem-tilstand

## Nem-tilstand

Om Scenegenkendelse
Tilgængelige optagefunktioner i Nem-tilstand (Optagelse)
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder ved brug af de minimalt nødvendige funktioner.
Tekststørrelsen forøges, og indikatorerne bliver nemmere at se.

1. Indstil funktionsvælgeren til (Intelligent auto).

1. MENU (Nem-tilstand) på kontrolhjulet

1. [OK]

1. Optag med udløserknappen.

For at afslutte Nem-tilstand, MENU [Afslutter Nem-tilstand]
Om Nem-tilstand (visning)
Når du trykker på (Afspil)-knappen i Nem-tilstand, forstørres teksten på afspilningsskærmbilledet, og den bliver nemmere at se.
Sletning af det aktuelt viste billede:
/ (Slet)-knap [OK] på kontrolhjulet
Vælg mellem [1 billede] og [Alle bill.]:
MENU [Slet] på kontrolhjulet ønsket tilstand
Du kan slette det aktuelt viste billede med [1 billede] og slette alle billeder i det valgte datoområde eller på den interne hukommelse (hvis valgt) med [Alle bill.].
Brug af GPS-funktionen (kun DSC-HX20V/HX30V):
Du kan vælge indstillingen for [GPS-indstilling] på MENU-skærmen i Nem-tilstand.
For yderligere oplysninger om funktionen, se [GPS-indstilling]. [Detaljer]
MENU [GPS-indstilling] ønsket tilstand
Vælg mellem tilstanden [Til] og [Fra].

- [Visningstilstand] indstilles til [Datovisning] ved brug af et hukommelseskort.

- Når du stiger ombord på et fly, mens kameraet er indstillet til Nem-tilstand, skal du indstille [GPS-indstilling] til [Fra].

Bemærk

- Batteriets styrke aftager muligvis hurtigere, da lysstyrken på skærmen forøges automatisk.

### Om Scenegenkendelse

Scenegenkendelse kan anvendes i Nem-tilstand. Denne funktion gør kameraet i stand til at genkende optageforholdene automatisk og optage billedet.

### Tilgængelige optagefunktioner i Nem-tilstand (Optagelse)

MOVIE (Film)-knap | Giver dig mulighed for at optage film med tilhørende lyd.
Stillbilledformat | MENU [Stillbilledformat] på kontrolhjulet ønsket tilstand Vælg mellem formatet [Stort] eller [Lille].
GPS-indstilling (kun DSC-HX20V/HX30V) | MENU [GPS-indstilling] på kontrolhjulet ønsket tilstand Vælg mellem tilstanden [Til] eller [Fra].
Selvudløser | på kontrolhjulet ønsket tilstand Vælg mellem tilstanden [Til] eller [Fra].
Blitz | på kontrolhjulet ønsket tilstand Vælg mellem tilstanden [Auto] eller [Fra].

Relateret emne
Scenegenkendelse
GPS-indstilling (kun DSC-HX20V/HX30V)
Tilbage til top