Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > Fokus

## Fokus

Brug af Fleksibel Spot-AF
Brug af Semimanuel/Manuel fokus
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokusering med automatisk fokuseringsindstilling.
AF står for "Automatisk fokusering", en funktion der automatisk justerer fokuseringen.
Den valgte AF-områdesøgerramme vises på skærmen.

1. MENU (Fokus) ønsket tilstand

| (Multi-AF) | Fokuserer automatisk på et motiv på alle afstande i søgerrammen. Når du trykker udløserknappen halvvejs ned i optagetilstanden for stillbilleder, vises der en grøn ramme rundt om det område, der er fokuseret. Når Registrering af ansigter-funktionen er aktiveret, arbejder AF med prioritet på ansigter.
| (Center-AF) | Fokuserer automatisk på et motiv i midten af søgerrammen. Bruges funktionen AF-lås samtidigt, kan du komponere billedet, som du ønsker det.
| (Fleksibelt spot-AF) | Giver dig mulighed for at flytte AF-områdesøgerrammen til det ønskede punkt på skærmen og fokusere på et ekstremt lille motiv i et smalt område.
| (Semimanuel) | Fokuserer automatisk og hurtigt på området omkring en indstillet afstand. Fokuserer automatisk på et motiv på alle afstande i søgerrammen. Denne tilstand er praktisk ved fortsat optagelse af et motiv på den samme afstand.
| (Manuel fokusering) | Giver dig mulighed for at fokusere manuelt på motivet.

Bemærkninger

- Når du anvender de følgende funktioner, er AF-områdesøgerrammen deaktiveret og vises i en stiplet linje. I dette tilfælde fungerer kameraet ved at fokusere på motiverne midt på skærmen.

- Andre zoomfunktioner end optisk zoom

- AF-lampe

- Når fokustilstanden er indstillet til andet end [Multi-AF], kan du ikke anvende Registrering af ansigter-funktionen.

- Hvis Sporingsfokus er aktiveret, fokuserer kameraet med prioritet på det motiv, som skal spores.

### Brug af Fleksibel Spot-AF

Denne funktion er praktisk, når du bruger et kamerastativ til optagelsen, og motivet ikke er i midten af rammen.
A: AF-områdesøgerramme (gul: justerbar/hvid: fastsat)

1. Brug kontrolhjulet til at justere positionen af AF-områdesøgerrammen til dér, hvor du ønsker at fokusere, og tryk derefter på .

For at nulstille indstillingen skal du trykke på igen.
Bemærk

- Når du ændrer fokuseringsmetoden, slettes den indstillede AF-områdesøgerramme.

### Brug af Semimanuel/Manuel fokus

Denne funktion er praktisk, når det er svært at fokusere ordentligt som f.eks. ved optagelse af billeder gennem et vindue.
A: Manuel fokus-bjælke
Fokusområde 1 cm til (W), 1 m 70 cm til (T)

1. Brug kontrolhjulet til at indstille den ønskede fokusafstand på manuel fokus-bjælken, og tryk derefter på .
   For at rette indstillingen skal du trykke på igen. Brug /// på kontrolhjulet til at indstille positionen. Du kan dreje på kontrolhjulet for at foretage grove justeringer.

Bemærkninger

- Hvis fokusafstanden er indstillet til meget tæt på, kan billedet muligvis vise støv eller fingeraftryk på objektivet. Tør objektivet af med en blød klud eller lignende.

- Fokusafstandsområdet er begrænset i henhold til zoomskaleringen.

- Når du ændrer fokuseringsmetoden, slettes den indstillede afstand for Manuel fokus.

Relateret emne
Sporingsfokus
MENU-punkter, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
Tilbage til top