Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Ændring af indstillinger > Netværksindstil. > Adgangspunktindstil. (kun DSC-HX30/HX30V)

## Adgangspunktindstil. (kun DSC-HX30/HX30V)

Sådan bruges tastaturet
Andre indstillingspunkter
Du kan registrere dit adgangspunkt manuelt.
Inden du starter på proceduren, skal du kontrollere SSID-navnet på adgangspunktet, sikkerhedssystemet og adgangskoden. Adgangskoden er muligvis forudindstillet på visse enheder. Se i betjeningsvejledningen til adgangspunktet angående yderligere oplysninger.

1. MENU (Indstillinger) (Netværksindstil.) [Adgangspunktindstil.]

1. Vælg det adgangspunkt som du ønsker at registrere.

Når det ønskede adgangspunkt vises på skærmen:
Vælg det ønskede adgangspunkt.
Når det ønskede adgangspunkt ikke vises på skærmen:
Vælg [Manuel indstil.] og indstil adgangspunktet.
* Angående indtastningsmetoden skal du se "Sådan bruges tastaturet".

- Hvis du vælger [Manuel regist.], skal du indtaste SSID-navnet på adgangspunktet vælg sikkerhedssystemet.

1. Indtast adgangskoden [OK]

- Adgangspunkter som ikke viser behøver ikke indtastning af en adgangskode.

1. Vælg [Registrer] og tryk derefter på .

### Sådan bruges tastaturet

Når der behøves manuel indtastning af tegn, vises der et tastatur på skærmen.
Vælg den ønskede knap med /// på kontrolhjulet og tryk derefter på for at indtaste tegnet.

| Skærmnavne | Funktioner
(1) | Indtastningsfelt | De tegn, du indtastede, vises. Hvis du indtaster tegn udover det indstillede antal tegn, vises på skærmen.
(2) | Skift tegntyper | Hver gang du trykker på på kontrolhjulet, skifter tegntyperne mellem alfabetiske tegn, tal og symboler.
(3) | Tastatur | Hver gang du trykker på på kontrolhjulet, vises det tegn som du indtaster. Eksempel: Hvis du ønsker at indtaste "abd" Vælg tasten for "abc" og tryk én gang på for at få vist "a" vælg "" for at flytte markøren (5) og tryk på vælg tasten for "abc" og tryk to gange på for at få vist "b" vælg tasten "def" og tryk én gang på for at få vist "d"
(4) | Fastsæt | Fastsæt indtastningen.
(5) | Flyt markør | Flytter markøren i indtastningsfeltet til højre eller venstre.
(6) | Slet | Sletter tegnet før markøren.
(7) |  | Skifter det næste tegn til et stort bogstav eller et lille bogstav.
(8) | Mellemrum | Indtaster et mellemrum.

- For at annullere indtastning af tegn undervejs skal du vælge [Fortryd].

### Andre indstillingspunkter

Afhængigt af statussen eller indstillingsmetoden af dit adgangspunkt, ønsker du muligvis at indstille flere punkter.

Skærmnavne | Funktioner
WPS PIN | Viser den IP-adresse som du indtaster i den tilsluttede enhed.
IP-adresseindstilling | Vælger [Auto] eller [Manuel indstil.].
IP-adresse | Hvis du indtaster IP-adressen manuelt, skal du indtaste den indstillede adresse.
Subnetmaske/Standardgateway | Når du indstiller [IP-adresseindstilling] til [Manuel indstil.], skal du indtaste den IP-adresse, som svarer til dit netværksmiljø.
Prioriteret tilslutning | Vælger [Til] eller [Fra] for [Prioriteret tilslutning].

Bemærk

- For at prioritere det registrerede adgangspunkt skal du indstille [Prioriteret tilslutning] til [Til].

Relateret emne
WPS-tryk (kun DSC-HX30/HX30V)
Tilbage til top