Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Ændring af indstillinger > Hovedindstillinger > GPS-indstilling (kun DSC-HX20V/HX30V)

## GPS-indstilling (kun DSC-HX20V/HX30V)

Kontrollerer trianguleringsstatus og optageretning
Den indbyggede GPS og retningssensor i dette kamera indhenter informationer om sted og optageretning, og gemmer det på billederne.
Ved at bruge softwaren "PlayMemories Home" kan du importere fotos og film optaget med sted- og optageretningsinformation til en computer og få vist dem med et kort, der viser det sted, hvor de blev optaget. Se "PlayMemories Home Help Guide" angående yderligere oplysninger.

1. MENU (Indstillinger) (Hovedindstillinger) [GPS-indstilling] ønsket tilstand

| Til | GPS-retningssensor er aktiveret.
| Fra | GPS-retningssensor er deaktiveret. Indstil dette for ikke at optage sted- og retningsinformation.

Sådan modtages et GPS-signal

- Det er ikke muligt at foretage ordentlig triangulering indendørs eller i nærheden af høje bygninger. Brug kameraet på et åbent sted udenfor og tænd for kameraet igen.

- Hvis der ikke vises noget trianguleringsikon, selvom du venter i adskillige minutter, befinder du dig muligvis på et sted, hvor modtagelse af GPS-signaler er svært eller umuligt. Begynd at optage der hvor du er eller bevæg dig hen til et åbent område udenfor. Hvis du optager der, hvor du er, optages der ingen stedinformation.

Bemærkninger

- Optageretningen optages ikke under optagelse af film.

- Under start og landing med fly skal du indstille [Flytilstand] til [Til].

- Brug GPS i henhold til bestemmelserne for stedet eller situationen.

- Det kan tage fra tyve-tredive sekunder til adskillige minutter at indhente stedinformationen, når du anvender GPS'en første gang eller anvender den igen efter en længere pause. Tiden til triangulering kan forkortes ved brug af GPS-hjælpedata. [Detaljer]

- De oplysninger om optageretning som indhentes af dette kamera er baseret på magnetisk nord (den retning en kompasnål peger).

- Hvis kameraet er i umiddelbar nærhed af en magnetisk kilde eller metal, kan der opstå fejl i retningssensoren. Hold kameraet væk fra magnetiske kilder og metal, hvis det overhovedet er muligt.

- Den korrekte optageretning optages eller vises muligvis ikke i følgende tilfælde:

- I nærheden af en bygning, en gangbro, en jernbro, et køretøj, et jerntårn

- I nærheden af apparater som f.eks. et fjernsyn, højttaler, køleskab, mobiltelefon, hovedtelefoner

- I nærheden af en ståldisk eller stol af stål osv.

- Retningsinformationen bliver ustabil, hvis kameraet vendes opad.

- Du skal ikke dække for GPS-sensoren med fingeren, når kameraet søger efter GPS-satellitter eller ved triangulering. Dette forringer følsomheden af GPS-sensoren, og trianguleringen kan mislykkes.

### Kontrollerer trianguleringsstatus og optageretning

Indikatoren skifter iht. styrken på GPS-signalmodtagelsen, når GPS er aktiveret. Trianguleringsstatussen kan også kontrolleres med [Positionsoplysninger]. [Detaljer]
Du kan kontrollere optageretningen på det retningsikon, som vises på skærmen.

Trianguleringsstatus | GPS-indikatorer | GPS-modtagelsesstatus
Fra | Ingen indikator | [GPS-indstilling] er indstillet til [Fra], eller der opstod en fejl.
Svær |  | Kameraet kan ikke finde noget GPS-signal, og derfor kan det ikke indhente stedinformationen. Brug kameraet på et åbent sted.
Søger |  | Søger efter GPS-satellitter. Det kan tage adskillige minutter at starte triangulering.
Triangulerer |  | Kameraet modtager et GPS-signal og kan indhente stedinformation.

Relateret emne
Positionsoplysninger (kun DSC-HX20V/HX30V)
GPS-hjælpedata (kun DSC-HX20V/HX30V)
Auto. urindstilling (kun DSC-HX20V/HX30V)
Auto. områdeindst. (kun DSC-HX20V/HX30V)
GPS (kun DSC-HX20V/HX30V)
Tilbage til top