Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Ändern von Einstellungen > Uhreinstellungen > Autom. Ber.einstlg (nur DSC-HX20V/HX30V)

## Autom. Ber.einstlg (nur DSC-HX20V/HX30V)

Wenn ein Zeitzonenunterschied festgestellt wird, stellt Ihre Kamera das Gebiet anhand der GPS-Funktion ein, um Positionsdaten zu erfassen.

1. MENU (Einstellungen) (Uhreinstellungen) [Autom. Ber.einstlg] gewünschter Modus

| Ein | Das Gebiet wird/wird nicht automatisch eingestellt.
| Aus

Hinweise

- [Autom. Ber.einstlg] ist unwirksam, wenn [GPS-Einstellung] auf [Aus] gesetzt wird.

- Sie müssen [Datum/Zeiteinstlg.] an der Kamera vor der Benutzung einstellen.

- Je nach dem Gebiet arbeitet die Funktion [Autom. Ber.einstlg] eventuell nicht korrekt. Setzen Sie in diesem Fall [Autom. Ber.einstlg] auf [Aus].

Verwandtes Thema
GPS-Einstellung (nur DSC-HX20V/HX30V)
GPS (nur DSC-HX20V/HX30V)
Zurück nach oben