Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > Fokus

## Fokus

Verwendung von Flexible-Spot-AF
Verwendung von halbmanueller/manueller Fokussierung
Damit können Sie die Fokussiermethode wählen. Verwenden Sie das Menü, wenn es schwierig ist, den korrekten Fokus im Autofokusmodus zu erzielen.
AF steht für „Auto-Fokus“, eine Funktion für automatische Fokussierung.
Der gewählte AF-Messzonensucherrahmen erscheint auf dem Monitor.

1. MENU (Fokus) gewünschter Modus

| (Multi-AF) | Automatische Fokussierung in allen Messzonen des Sucherrahmens. Wenn Sie den Auslöser im Standbild-Aufnahmemodus halb niederdrücken, erscheint ein grüner Rahmen um den fokussierten Bereich. Wenn die Gesichtserkennungsfunktion aktiv ist, arbeitet der Autofokus mit Vorrang auf Gesichtern.
| (Center-AF) | Automatische Fokussierung auf einen Punkt in der Mitte des Sucherrahmens. Bei gemeinsamer Benutzung der AF-Speicherfunktion können Sie das Bild wunschgemäß komponieren.
| (Flexible-Spot-AF) | Ermöglicht es Ihnen, den AF-Messzonensucherrahmen zu dem gewünschten Punkt auf dem Monitor zu verschieben und auf ein äußerst kleines Motiv in einem engen Bereich zu fokussieren.
| (Halbmanuell) | Die Kamera fokussiert automatisch und schnell auf den Bereich um eine eingestellte Entfernung. Automatische Fokussierung in allen Messzonen des Sucherrahmens. Dieser Modus ist praktisch, um ein Motiv wiederholt aus der gleichen Entfernung aufzunehmen.
| (Manuelle Fokussierung) | Ermöglicht manuelles Fokussieren auf das Motiv.

Hinweise

- Wenn Sie die folgenden Funktionen benutzen, wird der AF-Messzonensucherrahmen deaktiviert und als gestrichelte Linie angezeigt. In diesem Fall fokussiert die Kamera in Bildmitte auf die Motive.

- Zoomfunktionen außer optischem Zoom

- AF-Hilfslicht

- Wenn der Fokussiermodus auf einen anderen Modus als [Multi-AF] eingestellt wird, kann die Gesichtserkennungsfunktion nicht benutzt werden.

- Wird Fokusnachführung aktiviert, fokussiert die Kamera vorrangig auf das zu verfolgende Motiv.

### Verwendung von Flexible-Spot-AF

Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie mit einem Stativ aufnehmen und das Motiv nicht in Bildmitte liegt.
A: AF-Messzonensucherrahmen (gelb: einstellbar/weiß: feststehend)

1. Stellen Sie die Position des AF-Messzonensucherrahmens mithilfe des Steuerrads auf den scharfzustellenden Bereich ein, und drücken Sie dann .

Um die Einstellung aufzuheben, drücken Sie erneut.
Hinweis

- Sobald Sie die Fokussiermethode ändern, wird der eingestellte AF-Messzonensucherrahmen gelöscht.

### Verwendung von halbmanueller/manueller Fokussierung

Diese Funktion ist nützlich, wenn es schwierig ist, den korrekten Fokus zu erzielen, z. B. bei Aufnahmen durch ein Fenster.
A: Entfernungseinstellbalken
Fokussierbereich 1 cm bis (W), 1 m 70 cm bis (T)

1. Stellen Sie die gewünschte Aufnahmeentfernung mithilfe des Steuerrads auf dem Entfernungseinstellbalken ein, und drücken Sie dann .
   Um die Einstellung zu korrigieren, drücken Sie erneut. Verwenden Sie /// am Steuerrad, um die Position festzulegen. Sie können das Steuerrad drehen, um Grobeinstellungen vorzunehmen.

Hinweise

- Wird eine sehr geringe Aufnahmeentfernung eingestellt, können Staub oder Fingerabdrücke auf dem Objektiv im Bild sichtbar sein. Wischen Sie das Objektiv mit einem weichen Tuch o. Ä. ab.

- Der Aufnahmeentfernungsbereich wird durch den Zoomfaktor begrenzt.

- Sobald Sie die Fokussiermethode ändern, wird die eingestellte manuelle Aufnahmeentfernung gelöscht.

Verwandtes Thema
Fokusnachführung
MENU-Posten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben